采购需求

1. 库房的选址、设计、布局、建造、改造和维护应当符合药品储存的要求，防止药品的污染、交叉污染、混淆和差错。
2. 药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区分开一定距离或者有隔离措施。

①药品的堆垛应留一定距离，垛间距不小于5cm；

②药品与墙不小于30cm；

③药品与屋顶（房梁）的间距不小于30cm；

④药品与库房散热器或供暖管道的间距不小于30cm；

⑤药品与地面的间距不小于10cm。

1. 库房的规模及条件应当满足药品的合理、安全储存，并达到以下要求，便于开展储存作业：

（一）库房内外环境整洁，无污染源，库区地面硬化；

（二）库房内墙、顶光洁，地面平整，门窗结构严密；

（三）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理，防止药品被盗、替换或者混入假药；

（四）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施。

1. 负责无锡市大市范围内免费避孕药具规范仓储。

（1）室内仓储面积≥5000平方米，拥有独立验收区域，验收区域≥300平方米。

（2）仓库耐火等级：1级；结构形式：框架；使用年限：≥50年；抗震强度：≥7级；

（3）需丙类2项大型存储型物流建筑。

（4）仓库用房设置有自动灭火系统。每个防火分置两个以上的疏散楼梯或直通室外的安全出口。

（5）建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口；

（6）窗口的净高度和净宽度分别不应小于1.0米和1.0米，下沿距室内地面不宜大于1.2米，间距不宜大于20米且每个防火分区不应少于2个；灭火救援窗外侧应有灭火救援专用标志。

5、大型丙类存储型物流建筑二层及以上仓库

（1）需沿建筑长边设置火火救援平台，平台间的水平间距不应大于40m，并应设置消防救援窗口或乙级防火门，

（2）根据防火规范要求，所有管道井、电缆井（送风、排烟井除外）楼板洞口，待管线安装完毕后，应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限材料或防火封堵材料封堵。

（3）管道与层间相通的孔隙，应用硅酸铝纤维等防火封堵材料封堵。

（4）仓储总量可达5万件以上，年货物吞吐量十万件以上。

6、供应商为采购方提供的仓储场地必须安全稳固，有全天不间断保安员和视频监控以保障货品安全。

7、仓储场地应配备存储托盘，温湿度调节及监控设备（温湿度监控设备必须有合格证及相应准确度测试报告）

（1）仓储场地温度需要不高于20℃，湿度在35%至75%之间（有相应温度测量方法与温湿度验证报告），

（2）配备灭虫害设备，通过验收的消防设施等。

（3）满足仓库避光，防火，防盗，防潮，防虫，防鼠等要求。

8、仓库应配备电动叉车，电动搬运车等高效运输工具，若库房不在一楼，则需要配备两部及以上货运电梯互为备份。

9、负责无锡大市范围内免费避孕药具的配工作，配送至社区卫生服务中心以上单位约100家，每月配货需在一周内完成。

10、如有紧急调拨和临时要货的突发情况下，供应商需要立即响应需求并在48小时紧急配送完毕。

11、供应商应有完备的质量管理体系、质量追溯体系、仓储管理体系。作业人员应统一着装并保持干净整洁，操作特种设备人员必须持证上岗做好安全措施。

12、供应商应当配备符合以下资格要求的质量管理、验收及养护等岗位人员：

（一）从事质量管理工作的，应当具有药学中专或者医学、生物、化学等相关专业大学专科以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称；

（二）从事验收、养护工作的，应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或者具有药学初级以上专业技术职称；

（三）从事中药材、[中药饮片](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E8%8D%AF%E9%A5%AE%E7%89%87/10891611)验收工作的，应当具有[中药学专业](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E8%8D%AF%E5%AD%A6%E4%B8%93%E4%B8%9A/2642192)中专以上学历或者具有中药学中级以上专业技术职称；

（四）从事中药材、中药饮片养护工作的，应当具有中药学专业中专以上学历或者具有中药学初级以上专业技术职称；直接收购地产中药材的，验收人员应当具有中药学中级以上专业技术职称。

13、配合采购方日常督查抽检工作，每月至少盘点一次。协助国家免费避孕药具基本公卫项目检查工作。

14、疫情防控要求：供应商应根据疫情防控要求配备相应的防控物资、人员等，并按规范做好相应的管理，所需费用综合考虑在投标报价中。