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一．投标邀请函
我中心受无锡市人民代表大会常务委员会的委托，对无锡市人大常委会“数字人大”项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）采购项目信息
1.项目名称：无锡市人大常委会“数字人大”项目
2.项目编号：XCGZX2023-301Y
3.项目预算：651.4556万元
4.采购方式：公开招标
5.采购人：无锡市人民代表大会常务委员会
6.本项目标的所属行业：详见清单
7.本项目是否专门面向中小企业：否
（二）投标人资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：
（1）不接受联合体投标
（三）供应商主体信息库注册
1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：
（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。
（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。 
（3）投标客户端下载链接：
https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe 
（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：
https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834 
技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：
https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites_group_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。
完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。
3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。
（四）完成项目注册，获取采购文件
潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标采购文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标采购文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成注册，并可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2023-301Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。
公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心342室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2024年1月22日09:30
（六）投标及开标、定标时间、地点  
网上投标截止时间：2024年2月7日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年2月7日开启解密后半小时。
定标时间：评标结束
定标地点：无锡市公共资源交易中心
（七）投标有效期：开标之日起90天
（八）采购方法：
本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（九）其它
集中采购机构：无锡市政府采购中心       
地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心
项目联系人：童贞  陈晓冬      ；电话：0510-81827754         ；传真： 0510-81827755
二．投标人须知
（一）遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
（2） 采购文件：
1． 采购文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。
2． 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
3． 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载采购文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4． 采购文件仅作为本次招投标使用。
（三）采购文件的解释：
本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。
（四）采购文件的补充或修正：
1． 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2． 如需对采购文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
3． 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，依法在委托授权范围内作出答复，答复范围限于采购文件 中的采购需求中技术要求、商务要求以外内容。供应商对采购需求中技术要求、商务要求（包括采购标的的功能和质量要求，以及取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求等）提出质疑的，由采购人负责答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。
（五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
1. 投标函（格式见附件）
2. 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：
（1） 关于资格的声明函（格式见附件）
（2） 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件）；
（3） 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件 “法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
（4） 投标人法定代表人身份证扫描件；
（5） 投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；
（6） 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明扫描件（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；
（7） 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；
（8） 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（9） 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（10） 承诺书（格式见附件）；
（11） 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。
注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
3. 开标一览表（格式见附件）
4. 明细报价表（格式见附件）
5. 投标偏离表（格式见附件）
6. 项目技术要求中须提供的证明材料汇总表（如有自行添加）
7. 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）
8. 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）
9. 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
（六）投标文件的制作：
1． 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2． 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3． 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
4． 投标费用自理。
（七）网上投标
1. 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取采购文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2. 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3. 投标人按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4. 投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5. 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6. 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
（八）无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1. 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
2. 投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3. 投标文件未按采购文件要求签章的；
4. 投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；
5. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6. 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7. 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8. 投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
9. 投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10. 投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容；
11. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
12. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
13. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
14. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
15. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
16. 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
17. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
18. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
19. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
20. 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
21. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
22. 投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；
23. 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。
（九）开标、评标：
1． 所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件；
2． 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；
3． 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4． 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

5． 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
6． 评标程序
评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1） 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
1 资格性检查。采购人依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
2 符合性检查。评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
（2） 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3） 比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
7． 评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。
8． 评分标准
详见附件。
（十）定标：
1． 评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2． 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。
3． 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
（十一）废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1． 符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2． 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3． 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4． 因重大变故，采购任务取消。
（十二）中标无效的确认：
（1） 提供虚假材料谋取中标的；
（2） 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3） 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
（4） 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
（5） 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（6） 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十三）签订、履行合同：
1． 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前可缩短至十五日内），按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见采购文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。
2． 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3． 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
（十四）注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1） 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2） 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3） 拒绝履行合同义务的。
（十五）中标服务费：
本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。
三．项目技术要求和有关说明
投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。
本项目中的主任会议室LED小间距屏幕1为核心产品。
（一）项目技术要求：
1 项目技术要求
1.1 建设背景
根据《江苏省 “数字人大”建设行动方案》的要求，按照市委十四次党代会关于加快建设高水平“数字无锡”的部署，按照《无锡市“数字人大”建设方案》的规划，分步骤高质量推进 “数字人大”工程建设，大力提升无锡人大工作数字化、网络化、智能化水平，用信息化支撑“四个机关”建设，用数字化赋能全过程人民民主，为全市人大工作高质量发展提供有力保障。
1.2 建设目标
根据无锡人大的实际应用需求和业务工作特点，本期为数字人大建设一期项目，按照急用先建，逐步完善的原则，先行开展人大代表“家站点”信息系统、机关办公OA系统、智能会议系统包括无锡数字人大APP、会议室智能化改造等系统的建设，初步构建起标准统一、整体协同、分级负责、数据共享、迅捷高效的“数字人大”系统，按照无锡市人大代表“家站点”建设标准化、规范化和信息化的要求，实现各级人大代表之家、联络站、联系点代表联系群众的线上平台，用数字技术提升“家站点”管理的水平，实现民意收集的广泛性及时性，通过对民意数据的统计分析，助力各级人大代表履职，通过数据可视化掌握全市各级人大代表接待群众、收集民意、解决问题的态势。依托市级一体化协同办公系统，增强人大机关日常工作精细化规范化水平，全面实现公文流转办理和行政管理各项工作的无纸化、在线化，实现横向与市级各级政务部门的贯通。全面提升人大各类会议效率，实现会议全程无纸化，节约节能绿色低碳，实现与会成员依法会前提前研读各种材料，即时修改补充调整会议材料，及时更新各类会议议程，高效开展会务组织工作。完善提升主任会议室、党组会议室和多功能电视电话会议室的数字化设施，提高承载各类会议的智慧化水平和数字化支撑能力，可以满足“数字人大”各项应用的联网展示、实现远程视频研讨、培训和在线接待群众，召开贯通各级人大的视频会议。
1.3  建设内容
本项目建设内容分为定制软件、成品软件和服务以及支撑“数字人大”各类应用的会议室装饰改造和智能装备的购置安装。定制软件开发部分包括新建人大代表“家站点”信息子系统，构建市人大机关OA子系统、新建智能会议子系统（包括数字人大门户 APP）。成品软件包括购置国产操作系统、数据库、中间件及密码应用相关服务。硬件部分包括对主任会议室、党组会议室和多功能会议室建设视频显示系统、数字会议系统及配套布线工程，建设市人大一楼电梯厅宣传视频显示系统。购置移动式会议一体机和智能会议阅文终端。
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1.4  建设要求
1.4.1定制软件要求
1.4.1.1人大代表“家站点”信息系统
新建人大代表“家站点”系统，包括民意办理应用、代表之家和代表联络站互动系统、掌上"代表之家／联络站、家站点"管理应用系统、"家站点"运行可视化系统、基础管理平台等。依托原有代表履职系统基础开展建设，实现相关数据互通与功能协同。实现在人大代表与人大代表、人大代表与群众之间通过"家站点”系统沟通新模式。

1、民意办理应用。需满足所有“家站点”民情民意办理数据录入，覆盖到市、市（县）区、街道（乡镇）以及社区（村）各级“家站点”使用，满足代表群众通过站码、代表码、灵锡APP，人大发布公众号等多通道提交问题，系统按照反映问题进行分层分流办理，并交由政府承办部门办理，结果同步推送给群众和代表，并完成线上评价等功能。
2、代表之家和联络站线上线下互动应用。满足各级人大代表之间学习提升、人大代表与群众互动、群众进一步了解人大的信息交互。需满足支持生成代表之家、联络站码，支持实现民情民意数据利用与展示，展示相关工作动态、驻站代表信息、普法宣传、荣誉榜以及与人大代表和选民群众互动等功能。
3、掌上联络站应用。方便群众与人大组织和人大代表联网互动，需满足支持汇聚全市所有联络站信息并展示，方便群众寻找，支持对应驻站代表信息的展示和互动功能，实现个人问题管理和线上反馈等功能。
4、家站点管理应用。需满足支持所有“家站点”按照驻站代表分配制度，满足对应驻站代表的灵活匹配，满足履职活动计划的管理，支持代表之家和代表联络站基础数据管理，包括经纬度和摄像头管理，民情民意全流程闭环管理，包括数据录入，问题转交和反馈等功能。
5、可视化运行系统。需建设无锡市代表之家、各板块代表之家、街（镇）代表之家及代表联络站的运行工作信息窗口，需满足按照“家站点”模式实现无锡市各级“家站点”宏观、中观、微观的工作运行情况信息呈现，包括但不限于家站点点位分布、家站点和驻站代表数据分布、民情民意动态数据、问题类型和活动数据统计、云上之家视频互动等功能。
6、APP入口应用。需集成到“数字人大”和代表履职APP平台，支持代表查看民情民意数据及个人受理问题数据，对民情民意的问题办理情况的反馈进行确认；查看无锡市“家站点”数据和相关数据统计等功能。

7、基础管理平台。建设"家站点”系统运行基础支撑平台，具备用户权限管理、智能消息通知管理、业务组织管理、通知公告管理、业务基础配置、日志审计、市级公共数据对接等功能。

8、系统整体需满足人大代表、议案建议、履职活动数据与市及各级市（县）区人大代表履职服务系统进行软件接口对接，实现实时数据联动，不做重复性建设。支持全市代表之家、联络站、联系点等 1400多个点的部署和普适使用，同时与对应各点位已建设网络视频摄像头进行技术对接，并统一在“家站点”系统中管理，支持远程操作摄像头对话、转向、缩放功能。

1.4.1.2机关办公OA系统

依托全市一体化协同办公平台在电子政务外网和政务微信APP，构建市人大机关OA系统，实现市人大机关、县区人大及相关政府部门办公系统贯通。

1、专题门户模块。需满足实现信息展示、功能导航、日常操作的集中展现，提供人性化、可靠性高的应用界面，提供业务数据的综合利用与服务、基础情况、动态信息和业务协同支持。
2、公文处理模块。需满足上级领导批示、公文归类、公文统计、公文外发等模块符合内部办文需求要求，实现公文办理提速提效。
3、行政管理模块。需满足根据人大各部门双月重点工作与半年度重点工作要求，将相关填报信息推送给相关领导在线查阅。
4、绩效考勤模块。需满足实现市人大内部绩效考勤线上管理，可以通过报表实现对线上数据进行统计分析。
5、人事档案管理模块。需满足人大人事档案库管理，用于上传查阅干部档案信息。
1.4.1.3智能会议系统
A. 1、数字人大门户APP（智能会议APP）。
数字人大门户APP为数字人大统一入口，适配智能阅文终端使用，满足各级代表、各类会议参会人员的办公、会议、履职使用。集成人大智能会议、代表履职（家站点）、机关OA应用，实现统一用户登录、统一认证授权、人大动态数据抓取等功能。

（1）按照人大业务数字化需求，建立主流且稳定的APP框架，保证后续应用升级及第三方系统对接等可扩展。

（2）支持实现用户管理和认证授权功能，实现应用聚合免登录跳转。

（3）启动页面需符合人大会议主题的元素，其中一级主菜单布局为两栏 4*3横屏显示，各类应用系统为二级模块显示，并确保应用程序快速启动。

（4）登录页需支持多种登录方式以增强安全性。

（5）统一APP设计风格，首页符合数字人大主题。

（6）个人中心需支持用户信息查看等操作，提供退出登录功能。

（7）启动时可以自动检测新版本并能操作升级。

B. 2、会议系统
会议系统依托网络和平板显示终端，实现自定义系统模块栏目、带水印的会议文件阅读，支持各类会议会务工作，具备满意度测评等功能。支持800峰值终端用户。
（1）通知公告包括需满足给指定用户发送、给任意用户发送、短信状态监控、短信发送统计、短信用户维护、短信用户分组功能等。
（2）文件管理包括文件分类管理、议程管理、上传议程、文件分发、文件预下载、多格式文件支持功能等。
（3）会务管理包括分组任务、住宿安排、用餐管理、班车安排功能等。
（4）会议管理需包括满足管理会议信息、议程、会议材料、附加文件、会前文件报送、材料归档、附加文件类型、议题类型、会议类型功能等。
（5）人员管理包括添加、编辑、删除参会人员和工作人员，支持批量添加出席人员、列席人员。
（6）需支持满意度测评等功能使用。
（7）需要做好市级公共数据对接及日志审计功能。
1.4.2硬件技术要求
1.4.2.1会议室改造
1、主任会议室改造
在主任会议室条屏位置更换成一套LED大屏显示系统，满足会议大屏画面显示、视频播放等功能。大屏采用 P0.93 小间距 LED 拼接屏无缝拼接，大屏尺寸为 6m*2.025m。
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2、党组会议室改造
在党组会议室建设一套 LED 大屏显示系统，满足会议大屏画面显示、视频播放等功能。大屏采用P1.25小间距 LED 拼接屏无缝拼接，大屏尺寸为3m*1.6875m。更新会议发言和扩声系统设备，配置 1 台无线数字会议主机和14 席位无线台面式数字发言单元，以及配套音响、调音设备。
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3、电视电话会议室改造
利用市人大机关三楼的中会议室改造成电视电话会议室，以满足日益频繁的视频会议需求，同时也可以通过桌椅的排列组合，开展讨论型的会议及活动。在电视电话会议室建设一套110寸液晶显示大屏，新建会议发言和扩声系统设备，配置1台无线数字会议主机和12席位无线台面式数字发言单元，以及配套音响、调音设备。
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4、电梯厅宣传屏
在市人大机关楼首层电梯厅，定制1 套LED 宣传大屏显示系统，大屏采用P1.25小间距 LED 拼接屏无缝拼接，大屏尺寸为3m*1.6875m。以加强人大宣传工作。
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1.4.2.2会议一体机
配置2台移动式86寸会议一体机，集大屏、电子白板、电脑、麦克风和音频功能于一体，以供人大机关会议室灵活使用。

1.4.2.3 配置150台智能会议系统显示终端设备。

1.4.3 总体要求
本项目软件系统需满足三级等保要求，达到与三级等保相对应的国家密码应用标准，达到国家软件工程质量相关要求。会议室智能化改造需达到国家相关标准和规范。
1、三级等保需满足 GB/T 28448-2019《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术﹣网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)、《TISEAA 001-2020 网络安全等级保护测评高风险判定指引》等相关标准要求；

2、密评需满足国家标准 GB/T 39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》等相关标准要求；

3、软测满足GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE) 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》等相关标准要求。

4、会议室智能化改造需符合《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；《厅堂扩声系统设计规范》（GB50371-2006）；《会议电视系统工程设计规范》 YD/T 5032-2005。
1.4.4软件部署信创适配要求
软件开发过程中应考虑信创适配原则，满足国产化适配平台能正常运行。系统部署在政务云，操作系统、数据库、中间件等相关产品需满足国产化适配。
1.4.5系统数据对接要求
无锡数字人大门户与省人大平台实现统一门户对接，代表履职（家站点）、机关办公 OA、智能会议系统按照省平台标准规范实现与省数字人大平台数据对接。满足市级公共数据底座标准接口，满足市级公共数据资源共享要求，承接省人大回流数据。

1.4.10建设内容清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	所属行业

	一
	定制开发软件
	 
	
	软件和信息技术服务业

	1
	代表“家站点”信息子系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业 

	2
	机关办公OA系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业 

	3
	智能会议系统及数字人大APP门户
	1
	套
	软件和信息技术服务业 

	二
	成品软件
	 
	
	软件和信息技术服务业

	1
	操作系统
	8
	套
	软件和信息技术服务业 

	2
	数据库管理系统
	2
	套
	 软件和信息技术服务业

	3
	数据库守护集群
	2
	套
	软件和信息技术服务业 

	4
	中间件
	1
	套
	 软件和信息技术服务业

	三
	会议室改造硬件
	 
	
	工业

	（一）
	主任会会议室智能化提升改造
	 
	
	 工业

	1
	视频显示系统
	 
	
	 工业

	1.1
	LED小间距屏幕1（核心产品）
	12.15
	㎡
	 工业

	1.2
	接入交换机
	1
	台
	 工业

	1.3
	视频接入盒
	4
	个
	 工业

	1.4
	信号分配盒
	10
	个
	 工业

	1.5
	视频拼接处理器
	1
	台
	 工业

	1.6
	配电柜
	1
	个
	 工业

	1.7
	高分视频处理器
	1
	台
	 工业

	1.8
	LED钢结构及包边
	12.15
	㎡
	 工业

	1.9
	线缆及辅材
	1
	项
	 工业

	（二）
	党组会会议室智能化提升改造
	 
	
	 工业

	1
	视频显示系统
	 
	
	 工业

	1.1
	LED小间距屏幕2
	5.06
	㎡
	 工业

	1.2
	接入交换机
	1
	台
	 工业

	1.3
	视频接入盒
	2
	个
	 工业

	1.4
	信号分配盒
	5
	个
	 工业

	1.5
	视频拼接处理器
	1
	台
	 工业

	1.6
	配电柜
	1
	个
	 工业

	1.7
	LED钢结构及包边
	5.06
	㎡
	 工业

	1.8
	线缆及辅材
	1
	项
	 工业

	2
	数字会议系统
	 
	
	 工业

	2.1
	数字红外无线会议系统主机
	1
	台
	 工业

	2.2
	红外无线发言主席单元(125db)
	1
	个
	 工业

	2.3
	红外无线发言代表单元
	13
	个
	 工业

	2.4
	红外无线收发器
	4
	套
	 工业

	2.5
	充电座,6个充电座
	2
	套
	 工业

	2.6
	20米收发器专用电缆
	4
	根
	 工业

	2.7
	12路调音台
	1
	台
	 工业

	2.8
	数字音频处理器
	1
	台
	 工业

	2.9
	数字音频处理软件
	1
	套
	 工业

	2.10
	线性音柱音箱
	2
	个
	 工业

	2.11
	吸顶扬声器
	4
	个
	 工业

	2.12
	双通道专业功放
	2
	个
	 工业

	2.13
	音箱壁挂架
	2
	个
	 工业

	2.14
	8路电源时序器
	1
	台
	 工业

	2.15
	机柜
	1
	个
	 工业

	2.16
	线缆及辅材
	1
	项
	 工业

	（三）
	电视电话会议室智能化提升改造
	 
	
	 

	1
	视频显示系统
	 
	
	 工业

	1.1
	液晶平板（强制节能产品）
	1
	台
	 工业

	1.2
	无线投屏
	1
	台
	 工业

	2
	数字会议系统
	 
	
	 工业

	2.1
	数字红外无线会议系统主机
	1
	台
	 工业

	2.2
	红外无线发言主席单元(125db)
	1
	个
	 工业

	2.3
	红外无线发言代表单元
	11
	个
	 工业

	2.4
	红外无线收发器
	4
	套
	 工业

	2.5
	充电座,6个充电座
	2
	套
	 工业

	2.6
	20米收发器专用电缆
	4
	根
	 工业

	2.7
	12路调音台
	1
	台
	 工业

	2.8
	数字音频处理器
	1
	台
	 工业

	2.9
	数字音频处理软件
	1
	套
	 工业

	2.10
	线性音柱音箱
	2
	个
	 工业

	2.11
	吸顶扬声器
	4
	个
	 工业

	2.12
	双通道专业功放
	2
	台
	 工业

	2.13
	音箱壁挂架
	2
	个
	 工业

	2.14
	8路电源时序器
	1
	台
	 工业

	2.15
	机柜
	1
	个
	 工业

	2.16
	线缆及辅材
	1
	项
	 工业

	（四）
	电梯厅宣传屏
	 
	
	 工业

	1
	电梯厅宣传屏
	 
	
	 工业

	1.1
	LED小间距屏幕3
	5.06
	㎡
	 工业

	1.2
	接入交换机
	1
	台
	 工业

	1.3
	视频接入盒
	2
	个
	 工业

	1.4
	信号分配盒
	5
	个
	 工业

	1.5
	视频拼接处理器
	1
	台
	 工业

	1.6
	配电柜
	1
	个
	 工业

	1.7
	LED钢结构及包边
	5.06
	㎡
	 工业

	1.8
	音箱设备
	2
	个
	 工业

	1.9
	定制背景
	1
	套
	 工业

	1.10
	线缆及辅材
	1
	套
	 工业

	(五）
	会议一体机
	 
	
	 工业

	1
	会议一体机
	 
	
	 工业

	1.1
	会议一体机
	2
	台
	 工业

	1.2
	移动支架
	2
	个
	 工业

	1.3
	投屏器
	2
	个
	 工业

	1.4
	遥控精灵
	2
	台
	 工业

	（六）
	智能会议显示终端
	
	
	 工业

	1
	智能会议系统显示终端（高配）
	61
	台
	 工业

	2
	智能会议系统显示终端电容笔
	61
	支
	工业

	3
	智能会议系统显示终端（低配）
	89
	台
	 工业

	4
	智能会议系统显示终端配件
	150
	套
	 工业

	四
	安全设备
	 
	
	软件和信息技术服务业

	1
	身份认证服务器服务
	3
	套
	 软件和信息技术服务业

	2
	SSL VPN网关服务
	3
	套
	软件和信息技术服务业

	3
	签名验签服务器服务
	3
	套
	软件和信息技术服务业

	4
	智能密码钥匙服务
	100
	个
	软件和信息技术服务业

	5
	密码应用集成服务
	3
	套
	软件和信息技术服务业

	6
	机房托管服务
	4
	个
	软件和信息技术服务业

	7
	数安密码模块服务
	3
	套
	软件和信息技术服务业

	8
	站点证书服务
	1
	套
	 软件和信息技术服务业


1.4.11成品软件技术要求清单
	序号
	分项名称
	性 能 指 标
	数量
	单位

	一
	操作系统
	　
	
	

	1
	操作系统
	1.架构支持：支持飞腾FT-1500A/FT-2000+/S2500,鲲鹏916/920、龙芯3B3000/3B4000/3B5000、申威1621/3231、海光3000、5000、7000系列、开胜ZX-C+系列/KH-20000系列/KH-30000系列等自主服务器平台。
	8
	套

	
	
	2.产品研发过程符合CMMI5标准
	
	

	
	
	3.内核要求：kernel 4.19稳定版本及以上；
	
	

	
	
	4.安全特性：支持内核和核外统一访问控制安全框架；支持内核统一访问控制安全框架安全管控，内置式一体化安全体系，支持多策略融合的强制访问控制机制，可提供安全增强组件;系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载，包括SELINUX、APPARMOR等，支持国密GM/T 0002、GM/T 0003和GM/T0004规定的密码算法。
	
	

	
	
	5.云原生支持：优化支持Ceph、GlusterFS、OpenStack、k8s等原生技术生态，实现对容器、虚拟化、云平台、大数据等云原生应用的良好支持；
	
	

	
	
	6.虚拟化支持：支持KVM虚拟化；内置单机虚拟化管理程序；支持作为Xen、Hyper-V、ESXi虚拟机；
	
	

	
	
	7.常用应用支持：默认提供apache http、ftp、DNS、DHCP、MariaDB.NFS、Samba、LDAP等应用兼容性要求整机、安全防护软件、网路应用、多媒体应用越多越好， 
	
	

	
	
	8.可管理性：支持RPM软件包管理工具DNF,提供自主研发的rpm和deb软件包格式转换工具和模块；
	
	

	
	
	9.兼容性：兼容国内外主流的数据库、中间件产品，如Oracle、Vmware、人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用、瀚高、高斯、GodenDB、东方通、金蝶、中创、华宇等；
	
	

	二
	数据库软件
	　
	
	

	1
	数据库管理软件
	1、单表支持创建2048列；支持分区表，包括范围分区、哈希分区、列表分区、间隔分区等；支持组合分区，如可以实现列表、范围组合分区等；支持单表分区数量为65535个；支持分区键包含多列，列数最多达到16列；支持增加、删除、合并、拆分、交换、截断、重命名等分区操作；支持分区表迁移。
	2
	套

	
	
	2、支持外部链接DBLINK;支持外部函数，包括支持C语言和JAVA语言外部函数，可在数据库中执行C语言和JAVA语言外部函数；支持XML函数，包括SF_XMLQUERY、XMLQUERY、existsnode、extractvalue。
	
	

	
	
	3.单表插入100万数据小于1.3秒，平均存储性能可达到80万条/秒以上，单库单表导入200万行数据小于3秒，批量导入性能可达到70万条/秒以上；1GB以上数据备份完成时间在7秒以内，恢复完成时间在21秒以内。
	
	

	
	
	4.支持基于SM4算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件、日志文件、备份文件、导入导出文件等均支持透明加密；支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥。
	
	

	
	
	5.具备智能数据库自治优化技术，支持基于代价的查询优化器，支持表及索引的统计信息；支持通过分析对象统计信息来生成最优(代价最小)的执行计划；支持数据库动态配置调整，支持数据库内存及执行计划智能配置。
	
	

	
	数据库守护集群
	1.提供高可靠性的集成化解决方案，满足用户对数据安全性和高可用性的要求。解决由于硬件故障、自然灾害等原因导致的数据库服务长时间中断问题，满足用户不间断提供数据库服务的要求。
2.在主备集群模式下，模拟不少于3次的主机故障场景测试，从发生故障到备用数据库服务器切换为主服务器的时间不高于6秒，且系统应保证服务切换期间的数据不丢失、不损坏。
	2
	套

	三
	中间件
	　
	
	

	1
	应用中间件
	1.遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证。
	1
	套

	
	
	2.产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。
	
	

	
	
	3.支持集群部署，提供集群管理工具，具备自动配置JavaEE应用集群的装置和方法的相关专利。
	
	

	
	
	5.软件通过专业测评机构的安全等保测试。 
	
	

	
	
	6.内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。
	
	

	
	
	7.监控服务可以选择监视信息的回放时间段，方便运维人员了解过去某段时间的系统和应用的监控情况。
	
	

	
	
	8.提供对监控项(如方法的执行耗时、线程数等)的阈值配置， 一旦到达阈值则系统自动进行预警记录；支持自定义监控规则表达式，能够对节点上运行的类、方法进行监控。
	
	

	
	
	9.提供调用链分析功能，能够对应用的调用流程进行监控，并展示其执行时间、时长和调用参数。
	
	

	
	
	10.内置线程跟踪功能和杀线程工具，支持监控节点的实时线程执行情况，对于超时的hung线程，运维人员可停止该线程，防止资源被无效占用。
	
	

	
	
	11.提供实时统计功能，能够监控方法的最大耗时最小耗时，成功请求次数，总请求次数。
	
	

	
	
	12.为保证系统稳定运行，对中间件负载能力要求较高，要求在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，并且长时间运行稳定，中位响应时间低于200毫秒，90%平均响应时间低于400毫秒，95%平均响应时间低于500毫秒，99%平均响应时间低于700毫秒。
	
	

	
	
	13.产品经第三方权威机构安全扫描。产品代码中不存在资源未释放、内存泄露、硬编码、空指针调用、死代码、错误计算、死循环、废弃的函数、数值溢出、无用的控制流语句等编码规范问题。
	
	

	
	
	14.为保障产品安全性，应对产品进行安全功能测试和渗透测试。为确保测试全面，安全功能测试应覆盖标识和鉴别、访问控制、安全审计、数据完整性、数据保密性、软件容错、会话管理、安全漏洞、外部接口几个方面的测试指标。
	
	

	
	
	15.产品采用商用密码技术进行加密保护、安全认证。
	
	


1·.4.12硬件参数要求清单
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	一
	其他设备
	　
	　
	　

	（一）
	主任会会议室智能化提升改造
	
	　
	　

	1
	视频显示系统
	　
	　
	　

	1.1
	LED小间距屏幕1（核心产品）
	1. 屏幕尺寸(6mX2.025m)，分辨率(6400X2160)；
2. 像素间距：0.9375mm，像素密度：1137778点/㎡；
3. 封装技术：R、G、B全倒装；
4. 对比度：≥15000：1；
5. 峰值亮度：≥2000cd/㎡；
6. NTSC色域覆盖率：≥125%；
7. 亮度均匀性（校正后）：≥99.5%；
8. 水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°；
9. 换帧频率：50HZ/60HZ/120HZ；
10. 平均功耗：＜210W/㎡。
	12.15
	㎡

	1.2
	接入交换机
	交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps；
支持千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个；
	1
	台

	1.3
	视频接入盒
	信号接入支持4K超高清分辨率，配套大屏使用。
	4
	个

	1.4
	信号分配盒
	信号分配支持4K超高清分辨率，配套大屏使用。
	10
	个

	1.5
	视频拼接处理器
	1.输入：≥2路4K60 DP、≥1路4K60 HDMI、≥4路HDMI，输出：≥2路4K60 HDMI；
2.支持拼缝补偿功能，支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素；
3.支持融合带生成功能，支持边缘融合带生成，融合带＞1500像素；
4.支持3D拼接显示功能；支持大鼠标直控功能，OSD大鼠标操作；支持左右条幅功能，字体内容，颜色，字体，背景颜色自定义；
5.支持预案预编辑功能，在不影响大屏显示内容的前提下启动预编辑功能，调整大屏布局，确认无误后，一键投屏；
6.支持同步模式调整功能，可以设置实时同步和延时同步两种模式，保证大屏幕同步效果；
7.支持多用户登陆和权限分配功能，可实现多用户登陆，多用户同时对处理器进行控制管理，多用户之间支持分级分权限分区域管理。
	1
	台

	1.6
	配电柜
	1.提供不低于10KW供电系统（含PLC）；
2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
	1
	个

	1.7
	高分视频处理器
	单台支持2路4K-DP信号输出；。
1.单机最高支持 8K×2K 输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示;
2.支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载，实现创意拼接显示;
3.支持输出口最大拆分为 64 区域，满足超长屏和快速映射调节
4.支持 3 图层和 1 个音频图层同时播放;
5.可视化节目列编排和管理;
6.支持预编模式和实时模式;
7.支持编辑和播放分离，即实现控制、播放及素材画面的实时预览，也可实现后台编辑预览完成后再输出播放;
8.媒体库管理，同时支持视频/图片/PPT/音频;
9.媒体文件分组和排序;
10.媒体文件夹批量导入;
11.支持 NDI 源采集;
	1
	台

	1.8
	LED钢结构及包边
	1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；
2、箱体采用前维护方式来进行维护，要求支架结构稳定牢固，安全可靠；；
	12.15
	㎡

	1.9
	线缆及辅材
	输入主电缆及分配电缆；屏体内信号连接线、高清线，接插件，线管等相关辅材
	1
	项

	（二）
	党组会会议室智能化提升改造
	　
	　
	　

	1
	视频显示系统
	　
	　
	　

	1.1
	LED小间距屏幕2
	1. 屏幕尺寸(3mX1.6875m)，分辨率(2400X1350)；
2. 像素间距：1.25mm，像素密度：640000点/㎡；
3. 封装技术：R、G、B全倒装；
4. 对比度：≥20000：1；
5. 峰值亮度：≥2000cd/㎡；
6. NTSC色域覆盖率：≥125%；
7. 亮度均匀性（校正后）：≥99.5%；
8. 水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°；
9. 换帧频率：50HZ/60HZ/120HZ；
10.平均功耗：＜120W/㎡。
	5.06
	㎡

	1.2
	接入交换机
	交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps；
支持千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个；
	1
	台

	1.3
	视频接入盒
	信号接入支持4K超高清分辨率，配套大屏使用。
	2
	个

	1.4
	信号分配盒
	信号分配支持4K超高清分辨率，配套大屏使用。
	5
	个

	1.5
	视频拼接处理器
	1.输入：≥2路4K60 HDMI,≥4路HDMI，输出：≥2路4K60 HDMI。
2.支持拼缝补偿功能，支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素。
3.支持融合带生成功能，支持边缘融合带生成，融合带＞1500像素。
4.支持3D拼接显示功能；支持大鼠标直控功能，OSD大鼠标操作；支持左右条幅功能，字体内容，颜色，字体，背景颜色自定义；。
5.支持预案预编辑功能，在不影响大屏显示内容的前提下启动预编辑功能，调整大屏布局，确认无误后，一键投屏。
6.支持同步模式调整功能，可以设置实时同步和延时同步两种模式，保证大屏幕同步效果。
7.支持多用户登陆和权限分配功能，可实现多用户登陆，多用户同时对处理器进行控制管理，多用户之间支持分级分权限分区域管理。
	1
	台

	1.6
	配电柜
	1.提供不低于5KW供电系统（含PLC）；
2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
	1
	个

	1.7
	LED钢结构及包边
	1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；
2、箱体采用前维护方式来进行维护，要求支架结构稳定牢固，安全可靠；
	5.06
	㎡

	1.8
	线缆及辅材
	输入主电缆及分配电缆；屏体内信号连接线、高清线，接插件，线管等相关辅材
	1
	项

	2
	数字会议系统
	　
	　
	　

	2.1
	数字红外无线会议系统主机
	1）使用数字红外音频传输技术保证会议的私密性；
2）不受无线电频率使用限制；
3）最多可连接1000台会议单元；具有6个数字红外收发器接口，每台主机可连接多达6个收发器；
4）发言。
	1
	台

	2.2
	红外无线发言主席单元(125db)
	1）红外传输技术，确保会议私密性；
2）纯发言；
3）具有优先权按键功能。
	1
	个

	2.3
	红外无线发言代表单元
	1）红外传输技术，确保会议私密性；
2）纯发言。
	13
	个

	2.4
	红外无线收发器
	1）采用1~8 MHz传输频率，不受高频驱动光源干扰；
2）发射范围：约9米半径范围内（安装高度：5~7米，宽角型），约11米半径范围内（安装高度：3.5~4.5米，宽角型）。
	4
	个

	2.5
	充电座,6个充电座
	1）充电约4小时，
2）可容纳6个会议单元同时充电；
3）LED 指示灯；
	2
	个

	2.6
	20米收发器专用电缆
	20米收发器专用电缆
	4
	根

	2.7
	12路调音台
	1）最多6个话筒 / 12个线路输入 （4个单声道 + 4个立体声）,2编组母线 + 1立体声母线,2 AUX （包括FX）,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。
2）单旋钮压缩器,
3）+48V幻象供电
	1
	台

	2.8
	数字音频处理器
	1）8路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，8路本地平衡输出；
2）可扩展8x8Dante音频通道；一个内部混音通道；
3）24bit AD/DA转换，96KHz采样频率；
4）RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口；
5）DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由；输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；
6）输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元；
7）AUTOMIX通道具有自动混音处理功能，12个用户预设。
	1
	台

	2.9
	数字音频处理软件
	1）具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。
2） 控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。
3）输入MIC和LINE模式的切换，MIC的增益独立可调，幻像电源48V控制，以及每个通道的相位和静音参数。
4）所有参量均衡的增益、Q值、频率、类型可以调整，以及旁路按键选择。
	1
	套

	2.10
	线性音柱音箱
	1）8个2英寸单元组成的50厘米竖直线阵列，带恒定波宽电路
2）覆盖角度：150°X20°
3）均衡：音乐（平坦）/语言
4）抽头设置：70V/100V：60W多抽头，8欧姆
5）频率响应（-10dB）：80Hz-20kHz
6）灵敏度（SPL @1m）：93dB
7）功率（低阻）：150W
8）最大声压级：115dB(峰值121dB)
9）覆盖控制频率（±20度）：1500Hz
	2
	个

	2.11
	吸顶扬声器
	1）6.5"两分频 天花扬声器
2）频率范围 75Hz - 20kHz
3）额定功率 150W连续节目功率，75W连续粉红噪声
4）灵敏度 89dB@1m，1W
5）指向性指数(DI) 500Hz至4kHz平均值4.6
6）最大声压级 107dB@1m，25W
7）覆盖角度 110°
8）额定阻抗 16欧
	4
	个

	2.12
	双通道专业功放
	1）立体声4Ω：450W/ch；
2）立体声8Ω：330W/ch；
3）桥接8Ω：900W/ch；
4）声道：2ch；
5）灵敏度：0.775V或者1.4V；
6）信噪比：>100dB；
7）谐波失真：<=0.5%；
8）互调失真：<=0.35%；
9）频率响应：20Hz-20KHz；
10）串音：1KHz：-75dB； 20KHz：-59dB；
11）阻尼系数：>200；
12）外形尺寸：89*482*315mm；
13）净重：12.7Kg
14）支持立体声/并联/单声道桥接模式；用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V；RCA和XLR输入接口；Speakon和喇叭接线柱输出接口；2个增益控制旋钮，一个电源开关，一个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波和故障状态；防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路
	2
	台

	2.13
	音箱壁挂架
	配套
	2
	个

	2.14
	8路电源时序器
	1）通道数量：8路；
2）每个通道的最大输出电流：15A；
3）交流电输入：180V~260V；
4）标准负载功率：2200W/通道；
5）每步时间：1s；
6）RS232控制
	1
	台

	2.15
	机柜
	32U机柜
	1
	个

	2.16
	线缆及辅材
	音响线、线管、接插件
	1
	项

	（三）
	电视电话会议室智能化提升改造
	　
	　
	　

	1
	视频显示系统
	　
	　
	　

	1.1
	液晶平板（强制节能产品）
	110寸LCD液晶电视；尺寸：约2.5m*1.4m；点分辨率：3840*2160；宽高比：16:9；面板亮度：≥500cd/m2 ；对比度：≥1200:1。
	1
	套

	1.2
	无线投屏
	无线投屏
	1
	套

	2
	数字会议系统
	　
	　
	　

	2.1
	数字红外无线会议系统主机
	1）使用数字红外音频传输技术保证会议的私密性；
2）不受无线电频率使用限制；
3）最多可连接1000台会议单元；具有6个数字红外收发器接口，每台主机可连接多达6个收发器；
4）发言。
	1
	台

	2.2
	红外无线发言主席单元(125db)
	1）红外传输技术，确保会议私密性；
2）纯发言；
3）具有优先权按键功能。
	1
	个

	2.3
	红外无线发言代表单元
	1）红外传输技术，确保会议私密性；
2）纯发言。
	11
	个

	2.4
	红外无线收发器
	1）采用1~8 MHz传输频率，不受高频驱动光源干扰；
2）发射范围：约9米半径范围内（安装高度：5~7米，宽角型），约11米半径范围内（安装高度：3.5~4.5米，宽角型）。
	4
	个

	2.5
	充电座,6个充电座
	1）充电约4小时，
2）可容纳6个会议单元同时充电；
3）LED 指示灯；
	2
	个

	2.6
	20米收发器专用电缆
	20米收发器专用电缆
	4
	根

	2.7
	12路调音台
	1）最多6个话筒 / 12个线路输入 （4个单声道 + 4个立体声）,2编组母线 + 1立体声母线,2 AUX （包括FX）,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。
2）单旋钮压缩器,
3）+48V幻象供电
	1
	台

	2.8
	数字音频处理器
	1）8路本地平衡输入，支持幻相电源，可切换MIC/LINE输入，带独立话放调节，8路本地平衡输出；
2）可扩展8x8Dante音频通道；一个内部混音通道；
3）24bit AD/DA转换，96KHz采样频率；
4）RS232&RS485控制端口、以太网远程控制RJ45端口；
5）DSP音频处理芯片，可实现多点对多点的数字交换，数字路由；输入通道处理部分包含低切，独立反馈抑制，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能；
6）输出通道处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元；
7）AUTOMIX通道具有自动混音处理功能，12个用户预设。
	1
	台

	2.9
	数字音频处理软件
	1）具备先进用户操作界面，通过软件可调节会场音频、切换多种模式，具备通信协议TCP/IP、RS232/485接口，可扩展实现系统控制逻辑功能。
2） 控制所有输入通道的音量，以及所有输入通道的电平显示。
3）输入MIC和LINE模式的切换，MIC的增益独立可调，幻像电源48V控制，以及每个通道的相位和静音参数。
4）所有参量均衡的增益、Q值、频率、类型可以调整，以及旁路按键选择。
	1
	套

	2.10
	线性音柱音箱
	1）8个2英寸单元组成的50厘米竖直线阵列，带恒定波宽电路
2）覆盖角度：150°X20°
3）均衡：音乐（平坦）/语言
4）抽头设置：70V/100V：60W多抽头，8欧姆
5）频率响应（-10dB）：80Hz-20kHz
6）灵敏度（SPL @1m）：93dB
7）功率（低阻）：150W
8）最大声压级：115dB(峰值121dB)
9）覆盖控制频率（±20度）：1500Hz
	2
	个

	2.11
	吸顶扬声器
	1）6.5"两分频 天花扬声器
2）频率范围 75Hz - 20kHz
3）额定功率 150W连续节目功率，75W连续粉红噪声
4）灵敏度 89dB@1m，1W
5）指向性指数(DI) 500Hz至4kHz平均值4.6
6）最大声压级 107dB@1m，25W
7）覆盖角度 110°
8）额定阻抗 16欧
	4
	个


1）立体声4Ω：450W/ch；
2）立体声8Ω：330W/ch；
3）桥接8Ω：900W/ch；
4）声道：2ch；
，以上内容存在3处瑕疵：1分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分。

	（本项所称“瑕疵”是指缺项、不完整、缺少关键点或前后矛盾；非专门针对本项目或不使用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目实现、现有技术条件不可能出现的情形等任意一种情形）22主观分
观分
；
13）净重：12.7Kg
14）支持立体声/并联/单声道桥接模式；用户可选择的输入灵敏度：0.775V和1.4V；RCA和XLR输入接口；Speakon和喇叭接线柱输出接口；2个增益控制旋钮，一个电源开关，一个电源LED灯，2组6个LED灯分别表示对应单声道处于工作、削波和故障状态；防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路
	2
	台

	2.13
	音箱壁挂架
	配套
	2
	个

	2.14
	8路电源时序器
	1）通道数量：8路；
2）每个通道的最大输出电流：15A；
3）交流电输入：180V~260V；
4）标准负载功率：2200W/通道；
5）每步时间：1s；
6）RS232控制
	1
	台

	2.15
	机柜
	32U机柜
	1
	个

	2.16
	线缆及辅材
	音响线、线管、接插件
	1
	项

	（四）
	电梯厅宣传屏
	　
	　
	　

	1
	电梯厅宣传屏
	　
	　
	　

	1.1
	LED小间距屏幕3
	1. 屏幕尺寸(3mX1.6875m)，分辨率(2400X1350)；
2. 像素间距：1.25mm，像素密度：640000点/㎡；
3. 封装技术：R、G、B全倒装；
4. 对比度：≥20000：1；
5. 峰值亮度：≥2000cd/㎡；
6. NTSC色域覆盖率：≥125%；
7. 亮度均匀性（校正后）：≥99.5%；
8. 水平视角：≥175°，垂直视角：≥175°；
9. 换帧频率：50HZ/60HZ/120HZ；
10.平均功耗：＜120W/㎡。
	5.06
	㎡

	1.2
	接入交换机
	交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps；
支持千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个；
	1
	台

	1.3
	视频接入盒
	信号接入支持4K超高清分辨率，配套大屏使用。
	2
	个

	1.4
	信号分配盒
	信号分配支持4K超高清分辨率，配套大屏使用。
	5
	个

	1.5
	视频拼接处理器
	1.输入：≥2路4K60 HDMI,≥4路HDMI，输出：≥2路4K60 HDMI。
2.支持拼缝补偿功能，支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素。
3.支持融合带生成功能，支持边缘融合带生成，融合带＞1500像素。
4.支持3D拼接显示功能；支持大鼠标直控功能，OSD大鼠标操作；支持左右条幅功能，字体内容，颜色，字体，背景颜色自定义；。
5.支持预案预编辑功能，在不影响大屏显示内容的前提下启动预编辑功能，调整大屏布局，确认无误后，一键投屏。
6.支持同步模式调整功能，可以设置实时同步和延时同步两种模式，保证大屏幕同步效果。
7.支持多用户登陆和权限分配功能，可实现多用户登陆，多用户同时对处理器进行控制管理，多用户之间支持分级分权限分区域管理。
	1
	台

	1.6
	配电柜
	1.提供不低于5KW供电系统（含PLC）；
2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。
	1
	台

	1.7
	LED钢结构及包边
	1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；
2、箱体采用前维护方式来进行维护，要求支架结构稳定牢固，安全可靠；
	5.06
	㎡

	1.8
	音箱设备
	配套
	2
	套

	1.9
	定制背景
	背景墙造型设计定制
	1
	项

	1.10
	线缆及辅材
	输入主电缆及分配电缆；屏体内信号连接线、高清线，接插件，线管等相关辅材
	1
	项

	(五）
	会议一体机
	　
	　
	　

	1
	会议一体机
	　
	　
	　

	1.1
	会议一体机
	1.86寸会议一体机，4K(3840X2160px)；
2.集智能书写、极清投屏、视频会议、开放办公应用为一体；
3.能够实现混合云部署，实现跨网络、跨企业互通；
4.支持AVC和SVC两种会场模式。
	2
	台

	1.2
	移动支架
	移动支架
	2
	个

	1.3
	投屏器
	无线投屏器
	2
	套

	1.4
	遥控精灵
	实现文档翻页、激光笔、远程开关摄像头、麦克风等功能，灵活易用，随时掌控会议节奏。
	2
	套

	（六）
	智能会议系统显示终端
	　
	　
	　

	1
	智能会议系统显示终端（高配）
	12寸，8+128G
	61
	台

	2
	智能会议系统显示终端电容笔
	电容笔
	61
	个

	3
	智能会议系统显示终端（低配）
	12寸，6+128G
	89
	台

	4
	智能会议系统显示终端配件
	皮套、质保、初始化等
	150
	台


1.4.13安全设备技术要求清单
	序号
	分项名称
	性 能 指 标
	数量
	单位

	一
	密码应用硬件服务
	　
	
	

	1
	身份认证服务器服务
	1.采用国产数字证书认证方式；
2.支持国产数字证书双向认证，支持消息加密和数据完整性保护；
4.可创建多个认证服务，保护不同的应用服务；
5.支持江苏省电子政务数字证书用户安全登录；
6.支持特定应用/应用资源的二次认证；支持在证书信任链、黑名单、有效期验证的策略验证；
7.支持将用户证书信息包括扩展项信息传送给应用系统 ；
8.支持国产SM2算法证书；
9.对外提供的数字签名、数字信封服务结构符合PKCS#7、PKCS#1标准；
10.支持基于用户角色的授权管理与访问控制；
11.支持采用LDAP目录服务技术，存储所有用户信息、机构信息和授权信息，并作为用户信息统一发布；
12.提供统一的用户管理入口，支持由各级管理员对机构、用户组、用户、应用进行相应的管理维护；
13.支持基于组织架构的用户管理和批量用户信息导入；
14.提供用户组管理，支持分级用户管理；
15.提供用户信息抓取、账户信息自动推送等功能；
16.支持Firefox、Chrome、IE等多浏览器客户端；
17.SM4加/解密速率≥20Mbps/20Mbps；
18.SM2密钥对生成速率≥300对/秒；
19.签名速率≥400次/秒；
20.验签速率≥150次/秒；
21.SM3运算速率≥20Mbps。
	3
	套

	2
	SSL VPN网关服务
	1. 遵循国家密码管理部门发布的相关技术规范；
2. 支持国密SSL协议，支持国密SM1/2/3/4密码算法协议；
3. 支持应用系统的“零改造”单点登录，并提供基于本地用户信息的单点登录接口服务；
4. 支持证书、用户名口令、域、短信、机器码等多种认证方式自由组合；
5. 支持远程应用推送，提供快捷访问受保护应用的能力；
6. 支持热备份、负载均衡；
7. 最大并发用户数≥50000；
8. 最大并发连接数≥50000；
9. 每秒新建连接数≥350；
10.加解密吞吐率≥220Mbps。
	3
	套

	3
	签名验签服务器服务
	1.密钥管理:支持密钥进行生成、存储、备份、恢复、销毁、状态查询等管理功能；
2.密码服务:支持对数据进行加解密、签名、验证签名；
3.证书存储：上传数字证书进行存储，并支持接口获取；
4.签名验证服务器管理:对签名验签服务器本身进行配置，如签名验证服务器IP地址、子网掩码、网关、端口，对用户白名单进行管理；
5.支持对称密码算法：SM1/SM4；
6.支持非对称密码算法：SM2；
7.支持杂凑算法：SM3；
8.SM2签名速率≥3000次/秒；
9.验签速率≥3200次/秒。
	3
	套

	4
	智能密码钥匙服务
	1. SM4加/解密速率≥602.98Kbps/686.02Kbps；
2. SM2密钥对生成速率≥41.23对/秒；
3. 加/解密速率≥418.34Kbps/467.91Kbps；
4. 签名速率≥43.03次/秒；
5. 验签速率≥34.92次/秒；
6. SM3运算速率≥639.03Kbps；
7. 支持在国产环境中使用；
8. 具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》；
9. 支持USB2.0/3.0；
10. 支持的算法包含：支持SM1/SM2/SM3/SM4并兼容支持DES/3DES/SSF33/RSA等算法；
11. 支持国际通用接口：PKCS#11、CSP；
12. 支持国密局智能密码钥匙SKF接口；
13. 支持Firefox、Chrome等多浏览器应用；
14. 支持国产浏览器；
15. 国产操作系统；
16. 实现数字签名，私钥永不出USB key；
	100
	个

	5
	密码应用集成服务
	提供密码应用集成服务
	3
	套

	6
	机房托管服务
	提供机房托管服务
	4
	个

	二
	密码应用软件服务
	　
	
	

	1
	数安密码模块服务
	1.采用SM4算法，当应用进程写数据时在本地文件系统内核层进行透明加解密，无需进行二次开发，无需对现存应用系统改造，实现信息系统应用的重要数据在存储过程中的机密性。
	3
	套

	
	
	2.支持分布式加解密解决方案避免文件加解密的性能瓶颈(海量文件数量、超大文件场景),解决密钥管理和密文管理的难点(密钥和密文的关联),且实现一文一密，避免单个密钥泄露带来的安全隐患。3.宜支持对可信执行程序完整性的验证。
	
	

	
	
	4.软硬件密码模块来对系统资源访问控制信息标记使用SM3或GB/T 15852.2 MAC技术计算并记录MAC值。
	
	

	
	
	5.系统宜同时支持格式化和非格式化数据的加密方式。
	
	

	
	
	6.系统支持适配主流操作系统，具备进程级的超强访问控制、防勒索功能。
	
	

	
	
	7.系统支持集中管理和展示能力。
	
	

	
	
	8.系统在文件数据更改时，实时进行数据完整性校验，并且对数据存储完整性保护进行集中管理。
	
	

	
	
	9.产品具有商用密码产品认证证书，
	
	

	2
	站点证书服务
	1.第三方可信CA颁发
	1
	套


依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的液晶平板为政府强制采购节能产品，投标人只能选择具有节能产品认证证书的产品进行报价；投标时须提供所投液晶平板 由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
2 实施要求
2.1项目管理要求
投标人应成立的项目实施团队的管理组织机构，应配备包括不限于如下几类人员：项目经理、产品经理、系统架构师、需求分析师、软硬件工程师、系统测试人员等驻场保障人员等。并附上项目的主要管理、工程技术人员一览表，主要人员个人简历表，并承诺项目周期内实施人员的稳定性，项目核心人员不得发生变动。项目建设过程中要对项目实施中环保、消防、节能、职业安全和卫生等方面进行评估，须符合相关规定。接受市信息化主管部门派出的监理监督。
2.2运维质保要求
项目完成终验后提供项目整体质保期三年，其中软件三年免费运维，硬件五年质保服务。需提供免费运维期间的运维方案。需提供免费运维结束后5年内有偿质保运维方案和按照市主管部门规定的费用估算清单。中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的；投标人向采购人承诺在质量保证期内，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均免费维修或更换。因货物本身质量问题导致采购人无法使用的，若更换后仍不能满足正常使用需求的，采购人有权要求退货。对因采购人的不正当使用所造成的损坏不属于投标人责任，但投标人要积极协助采购人进行维修或更换，并保证提供优惠价格的维修和更换服务。
2.3培训要求
投标方应针对本项目提供软件系统和硬件设备日常操作与维护，提供培训计划，提供操作手册，使采购人使用人员能够达到独立进行使用、维护和简单故障处理等工作。
2.4 知识产权
中标方提供的成品软件、设计、图片等必须为正版或具有合法知识产权的产品。定制开发软件的知识产权由采购方和中标方共有，中标方可以在他项目中使用，但不得侵害采购方的权益。
2.5其他说明
2.5.1验收要求
项目建设过程中及建设完成后，必须按照市级信息化主管部门的验收要求，依据相关建设标准和规范，对软件功能需求和第三方评测，对货物功能和性能指标及工程质量进行验收，验收需同时验收项目文档，提交验收的主要文件及内容符合相关文档规范。

（二）有关说明：
1. 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。
2. 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
3. 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
4. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
5. 本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

6. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
7. 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
8. 完工期：合同签订生效之日起6个月，于3月内将项目建设达到初验标准，初验合格试运行3个月后完成终验并交付使用。
9. 项目整体质保期：整体质保期三年，其中软件三年免费运维，硬件五年质保服务。
10.  付款方式：合同签订生效后支付合同价的30%为预付款，项目竣工验收合格后支付至合同价的70%，免费运维期第二年支付至合同价的90%，免费运维期第三年付清余款。
11. 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
12. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
13. 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。
合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。
14. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

15. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
16. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按采购文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。
四．合同书（格式文本）
合同书(货物）格式条款
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：           ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
需方（采购人）：
供方（中标方）：
一、采购项目编号：
二、采购项目名称：
三、中标（成交）金额：                       （大写）；                  （小写）；
四、交货期或完工期：
五、项目整体质保期：
六、交货地点和方式：
七、货款支付步骤和办法：
八、合同书不可分割部分：
招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
九、合同书组成：
合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，供需双方权利与义务，合同分包要求等。
十、合同书生效及注意事项：
合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。
十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。
十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，供需双方不得擅自变更、中止或终止合同。
见证方：无锡市政府采购中心（签章）
见证人：                          
     年   月   日
五．合同条款
（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）
（一）合同内容：需方向供方购买。
（二）价格及支付：
1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为        元。
2. 付款方式：
3. 履约保证金的缴纳和退付：
本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。
履约保证金缴纳金额：                         元。
履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。
履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。
履约保证金不予退还的情形：                     。
逾期退还履约保证金的违约责任：                 。
（三）知识产权
供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。
（四）质量要求与检验：
1.供方应严格按照采购文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。
2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。
3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。
4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、采购文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。
5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。
6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合采购文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。
7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。
（五）交货条件：
1.交货日期（或完工期）：
2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。
3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。
4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。
5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。
（六）安装调试及售后服务：
1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。
2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按采购文件要求和供方投标文件中的承诺执行。
3.质保期后的货物维护由双方协商再定。
4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。
5.需方如要求供方提供采购文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。
（七）违约责任：
1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。
2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。
3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。
4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）
5.供方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按采购文件的相关要求及处理方式执行。
6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。
7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。
8.采购文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。
（8） 合同生效及其它：
1. 合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。
2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：
（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。
（2）向需方所在地法院提起诉讼。
3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。
4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。
5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。
需方（采购人）：（签章）                   供方（中标方）：（签章）
法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：
地址：                                   地址：
年    月    日                           年    月    日
                                         供方户名：
                                             供方开户银行：
                                         供方帐号：
六.附件
附件一：评分标准
（1）价格（30分）： 
采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。
③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。
同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。
（2）技术（6分）

①P0.93LED小间距屏幕：

(1)晶片尺寸：LED晶片单边最小尺寸＜90μm（提供具有CMA认可标志的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商公章）；

(2)驱动方式：采用ASIC逻辑处理+共阴恒流源驱动设计（提供具有CMA认可标志的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商公章）；

(3)显示单元：具有标准HDMI2.0数字接口，单路最大支持4K(4096*2160@60HZ)视频接入，无外部转接，可直接接入4K标准信号源环通显示（提供具有CMA认可标志的检测机构出具的检测报；
②数字红外无线会议系统主机：

(1)数字红外传输技术，避免窃听和无线电干扰，确保会议的私密性，无电磁辐射，不受无线电频率使用限制（提供具有CMA认可标志的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商公章）；

③红外无线发言主席单元：

(1)抗干扰功能：不受高频驱动光源干扰，具有超强抗手机干扰能力（提供具有CMA认可标志的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商公章）；

(2)灵敏度/EQ调节功能：系统主机可对数字红外无线会议单元麦克风灵敏度、EQ独立调节（提供具有CMA认可标志的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商公章）；

以上每条响应并提供相关证明文件，得1分，本项最高得分6分。

注：投标人须按上述要求提供相应的具有检测、检定或认证资质的第三方机构出具的检测报告、检定证书或认证证书等证明材料，且在投标文件中提供相应扫描件并加盖制造商原厂公章，否则不得分。

（3）方案（35分）

①现状及需求分析（5分）：根据“数字人大”项目建设要求，针对“数字人大”项目情况，有合理、完善的现状分析、需求分析，内容详实准确，需提供项目建设背景、项目现状以及需求分析等内容，以上内容不存在瑕疵：5分，以上内容存在1处瑕疵：3分，以上内容存在2处瑕疵：1分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分。

②总体架构设计（5分）：系统总体架构设计科学、合理，需对项目所采用的总体架构、系统部署架构以及系统技术路线等进行分析。以上内容不存在瑕疵：5分，以上内容存在1处瑕疵：3分，以上内容存在2处瑕疵：1分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分。

③系统设计方案（15分）：对无锡市“数字人大”项目子系统及功能点建设进行详细的方案说明，由评审专家根据投标人对本项目系统功能设计描述情况进行综合打分。

（1）代表履职“家站点”子系统（3分）：需提供包括但不限于实现民意办理应用，代表之家、联络站点线上线下互动系统，家站点管理应用、支撑"家站点"整体运行的基础应用支撑平台等模块，支持全市代表之家、联络站、联系点等近1400 多个站点的部署和普适使用。以数字可视化建设数字全景视窗，提供无锡市、各板块及镇街代表之家、代表联络站、代表联系点宏观、中观、微观的工作运行情况，同时与对应各点位已建设网络视频摄像头进行技术对接等功能的建设方案，以上内容不存在瑕疵：3分，以上内容存在1处瑕疵：2分，以上内容存在2处瑕疵：1分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分；

（2）机关办公OA子系统（3分）：需提供包括但不限于依托无锡市一体化协同办公平台与政务微信为基础，按照市人大个性化需求深化设计开发，满足人大日常办公需要等功能的建设方案，以上内容不存在瑕疵：3分，以上内容存在1处瑕疵：2分，以上内容存在2处瑕疵：1分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分；

（3）数字人大应用系统智能会议子系统（3分）：需提供包括但不限于包含无锡数字人大门户 APP （会议系统 APP）。其中无锡数字人大门户APP为数字人大定制软件APP主体，统一门户认证入口，集成人大各类应用系统链接。会议系统APP，满足市人大常委会机关各类会议会务需求，具备后台配置、调整管理和日志审计功能，支持APP版本在线升级等功能的建设方案，以上内容不存在瑕疵：3分，以上内容存在1处瑕疵：2分，以上内容存在2处瑕疵：1分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分；

（4）系统对接设计（3分）：需提供与无锡数字人大与江苏省数字人大平台统一门户对接；机关办公OA、智能会议系统与江苏省人大平台数据对接；与无锡市市级公共数据底座的详细对接方案，包括但不限于对接方式、对接内容等，以上内容不存在瑕疵：3分，以上内容存在1处瑕疵：2分，以上内容存在2处瑕疵：1分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分。

（5）会议室方案（3分）：根据本项目采购需要，需提供包括主任会议室、党组会议室、电视电话会议室改造提升方案，需包括但不限于大屏幕系统、数字会议系统、环境提升等内容，以上内容不存在瑕疵：3分，以上内容存在1处瑕疵：2分，以上内容存在2处瑕疵：1分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分。

④系统安全方案（3分）：投标人须对系统安全进行全面阐述，包括但不限于网络安全方案、密码应用方案。整体方案应满足招标文件中信息安全防护等级的相关要求，其中网络安全方案详实内容不存在瑕疵：1.5分，内容存在1处瑕疵：1分，内容存在2处瑕疵：0.5分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分；密码应用方案内容不存在瑕疵：1.5分，内容存在1处瑕疵：1分，内容存在2处瑕疵：0.5分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分。

⑤项目实施方案（4分）：为了保证项目顺利推进，要求提供详细的项目实施管理方案，内容包括但不限于实施的管理制度、项目进度控制、项目风险控制、项目资源控制、项目范围控制、项目进度计划等内容，以上内容不存在瑕疵：4分，以上内容存在1处瑕疵：2分，以上内容存在2处瑕疵：1分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分。

⑥售后服务方案（3分）：售后服务方案包括但不限于服务体系、服务内容、应急处理方案、软件升级、质保响应时间、质保期后维保承诺、专业技术人员保障等，以上内容不存在瑕疵：3分，以上内容存在1处瑕疵：2分，以上内容存在2处瑕疵：1分，未提供或存在3处以上瑕疵：0分。

本项所称“瑕疵”是指缺项、不完整、缺少关键点或前后矛盾；非专门针对本项目或不使用本项目特性、套用其他项目内容；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目实现、现有技术条件不可能出现的情形等任意一种情形。

（4）项目人员配置（5分）以填列的《项目人员配置清单》（格式见附件）为准，且本项目相关人员证书扫描件及投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其缴纳社保的证明，须上传至投标系统中。
①项目负责人（2分）：项目负责人具有系统架构设计师（高级）、高级信息系统项目管理师证书，每有一份证书得1分，最高2分。
②项目技术负责人（3分）：具有高级信息系统项目管理师、注册信息安全工程师、ITSS IT服务项目经理证，每有一份证书得1分，最高3分。

（5）投标人综合情况（7分）
①业绩（2分）投标人具有与本项目类似的成功案例，每提供一份有效合同复印件得1分，最高不超过2分；合同扫描件上传至投标系统中。

②认证证书（5分）投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、大数据安全管理体系认证证书、个人数据隐私保护管理体系认证、质量管理体系认证证书。每提供一个得1分，最高5分。上传证书扫描件至系统。同时还须提供该证书在“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”网站查询到的有效认证截图。
（6）投标文件评价（2分）：主要考察投标文件制作的规范性、表述清晰程度以及投标文件内容按照评分标准做对应位置绑定情况，由评审专家进行打分。
（9）演示（15分）

在线演示，投标人无需到现场，关于在线演示时的系统内操作，详见无锡市公共资源交易中心网站政府采购栏-公示栏中《投标人在线演示操作指南》。演示时间不超过15分钟，无演示不得分，且无演示须在投标模块中注明。投标人提供演示（须让采购人明确是真实系统演示还是录屏演示）的须自行配备好演示所需设备（包括：电脑、摄像头、耳机、麦克风、网络环境等），并确保有人随时响应演示请求以及演示时网络的通畅，不能按时响应演示请求的视为无演示，不得分。
①“家站点”信息系统 ：与人大代表履职服务系统衔接实现、与网络视频摄像头对接实现、APP集成实现、可视化运行系统实现、民意处理应用、代表之家/联络站点互动系统、掌上家站点、家站点管理应用、可视化运行系统、APP应用，每项功能符合建设需求的得1分， 一般的得0.5分，共计10分。

②机关办公OA系统:满足统一门户、统一入口的功能需求，实现办公系统门户主题、公文定制、行政管理、绩效考勤、人事档案管理五大功能模块落地。以上每项功能符合建设要求得0.5分，不符不得分，共计2.5分。

③智能会议系统：通知公告及会务安排、会议管理、议程控制、电子阅文、满意度测评投票等；以上每项功能符合建设要求得0.5分，不符不得分，共计2.5分。

（10）加分因素（3分）：
1 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。
2 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。
附件二：投标文件格式
投
标
文
件
采购项目编号：XCGZX2023-301Y
采购项目名称：无锡市人大常委会“数字人大”项目
投标人：
二○  年  月  日
（一）投标函（格式）：
投标函
致无锡市政府采购中心：
我方收到贵方编号XCGZX2023-301Y采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。
1、 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2、 我方愿意提供无锡市政府采购中心在采购文件中要求的文件、资料。
3、 我方同意按采购文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4、 如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5、 我方认为贵中心有权决定中标者。
6、 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7、 我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
8、 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9、 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。
10、 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：
（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：
关于资格的声明函
采购项目编号：
        日期：
无锡市政府采购中心：
我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2023-301Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2023-301Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：
备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：
法定代表人授权委托书
采购项目编号：
日期：
无锡市政府采购中心：
                          系中华人民共和国合法公司（单位），特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2023-301Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：        性别：       电话：
单位名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
（四）承诺书（格式）：
承诺书
                              （投标人名称）在此承诺：
1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2023-301Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；
2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

5. 本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标人（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（五）（投标人）中小企业声明函（格式）：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：
日　　　　　期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）：
日  期：
（七）开标一览表（格式）：
开标一览表
投标人名称（盖章）                                   采购项目编号：XCGZX2023-301Y
	项目名称
	投标总报价(小写)

	无锡市人大常委会“数字人大”项目
	

	投标总报价（大写）：　　　


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
（八）明细报价表（格式）：
明细报价表
	货物部分

	序号
	名称
	品牌型号
	性能指标
	数量
	产地
	质保期
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	
	
	
	
	　
	
	　
	
	

	

	服务部分

	序号
	项目内容
	相关描述
	数量
	单报价
	分项总报价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	完工期
	

	项目整体质保期
	

	服
务
承
诺
	1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺
（以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足采购文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺）

	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）（《中小企业声明函》（服务）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。上述证明材料（如有）请附本表之后，投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；
（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。
（九）投标偏离表（格式）：
投标偏离表
投标人名称（盖章）                                  采购项目编号：XCGZX2023-301Y
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	


法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
注：（1）本表不得删除；
   （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；
   （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。
（十）证明材料汇总表（格式）
证明材料汇总表
投标人名称（盖章）                       采购项目编号：XCGZX2023-301Y
	序号
	设备名称
	功能要求
	证明材料

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	评分标准对应证明材料

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	标明所投产品位置的财政部、国家发展改革委公布的现行《节能产品政府采购清单》复印件和财政部、环境保护部公布的现行《环境标志产品政府采购清单》复印件


注：表格不够可自行延长
（十一）项目人员配置清单（格式）
项目人员配置清单
投标人名称（盖章）                    采购项目编号：XCGZX2023-301Y
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
	序号
	姓名
	本项目岗位
	证书

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 表格不够可自行延长。
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