无 锡 市 政 府 采 购

公 开

招 标 文 件

（全流程电子化）

采购项目编号：XCGZX2021-0132Y

采购项目名称：市委党校办公教学类家具

集中采购机构：无锡市政府采购中心

二○二二年一月五日

目 录

一．投标邀请函------------------------------------------（2）

二．投标人须知------------------------------------------（5）

三．项目技术要求和有关说明------------------------------（12）

四. 合同书（格式文本）----------------------------------（42）

五．合同条款（格式）------------------------------------（43）

六. 附件------------------------------------------------（46）

一．投标邀请函

我中心受中国共产党无锡市委员会党校的委托，对市委党校办公教学类家具进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：市委党校办公教学类家具

2.项目编号：XCGZX2021-0132Y

3.项目预算：A标段（办公教学家具）：538.4万元、B标段（密集架）：61.6万元

4.采购方式：公开招标

5.采购人：中国共产党无锡市委员会党校

6.本项目标的所属行业：工业

7.本项目是否专门面向中小企业：否

（二）投标人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）A标段（办公教学家具）：投标人必须为家具类生产厂家（即营业执照经营范围中有家具的生产、制造或加工字样）；B标段（密集架）：投标人营业执照经营范围中包含有密集架或金属家具生产制造或加工字样；

（2）不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“政府采购交易管理一体化系统”——“商家入驻”按钮进入注册界面，选择对应地区进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://middle.wuxi.zcygov.cn/v-settle-front/registry进入注册界面。

（2）领取CA（办理地址：观山路199号市民中心12号楼1楼CA窗口）和办理电子签章（办理地址：观山路199号市民中心12号楼2楼2号窗口），（原已办理过CA进行过电子投标的供应商可不重复申领）。

（3）投标客户端下载链接：

https://zcy-cdn.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/zcy-client/bidding-client/wuxi/ZhengCaiYunStep.3.11.7.exe

（4）CA驱动下载链接（江苏省-国信CA驱动）：

https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.509b3709.0.0.004ab15096ee11ebbc33f5d151e70834

技术服务电话：4008817190（服务时间：工作日8:00-20:00）

2.投标人在领取CA和办理电子签章前务必前往“无锡政府采购网”“供应商信息库”（网址：

https://cz.wuxi.zcygov.cn/wxCategory19/wxCategory125/index.html?utm=sites\_group\_front.5b1ba037.0.0.959ae250ca6711ebb0349920799faebc）查询是否完成注册登记。

完成注册的供应商方可领取CA和办理电子签章，登录政采云平台，插入CA后，点击【我的工作台】——页面右上方【CA管理】--【绑定CA】，上传投标文件，进行投标。

3.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。在“供应商信息库”中无法查询的投标人，由评标委员会审查其投标截止时间前提交的未审核资料。

（四）完成项目报名，获取采购文件

潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在政采云平台（http://login.wuxi.zcygov.cn/user-login/#/login）中免费下载公开招标文件（“项目采购-获取采购文件管理-待申请”标签页下，找到需要获取采购文件的项目，点击“申请获取采购文件”），完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市政府采购中心将于以下时间、地点对投标人针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行公开答疑。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出“XCGZX2021-0132Y项目需澄清问题”，并于答疑会前传真项目联系人（答疑会时递交盖章原件）。

公开答疑会地点：无锡市公共资源交易中心302室（观山路199号市民中心10号楼3楼）

公开答疑会时间：2022年1月13日13:00

（六）投标及开标、定标时间、地点

网上投标截止时间：2022年1月29日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2022年1月29日开启解密后半小时。

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《无锡市政府采购交易管理一体化系统》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

集中采购机构：无锡市政府采购中心

地址: 无锡市滨湖区观山路199号10号3楼无锡市公共资源交易中心

项目联系人: 陈晓冬、童贞 电话：0510-81827735 传真：0510-81827755

二．投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

1. 招标文件：
2. 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
3. 采购文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。
4. 投标人应在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏（http://xzfw.wuxi.gov.cn/ztzl/wxsggzyjyzxzl/jyxx/zfcg/index.shtml，下同）或登录政府采购交易管理一体化系统下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
5. 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归无锡市政府采购中心。

（四）招标文件的补充或修正：

1. 无锡市政府采购中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2. 如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合无锡市政府采购中心要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

（五）投标文件的组成（**相应内容上传至投标客户端**）：

1. 投标函**（格式见附件）**
2. 资格、资信证明文件**（扫描后上传，身份证应为正、反面）：**
   1. 关于资格的声明函（**格式见附件**）
   2. 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件复印件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照复印件）；
   3. 投标人法定代表人授权委托书（**格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外**）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；
   4. 投标人法定代表人身份证；
   5. 投标人法定代表人授权代表身份证（**法定代表人亲自参加投标的除外**）；
   6. 投标人连续三个月(至少包含近三个月中任意一个月份(不含投标当月))为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，**新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外**）；
   7. 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；
   8. 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
   9. 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
   10. 承诺书（**格式见附件**）；
   11. 采购人要求的特定资质证明（**详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）**。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

1. 开标一览表（**格式见附件**）
2. 明细报价表（**格式见附件**）
3. 投标偏离表（**格式见附件**）
4. 项目技术要求中须提供的证明材料（**如有自行添加**）
5. 评分标准中对应的其它所需证明材料（**如有自行添加**）
6. 要求采购人提供的配合（**如有自拟并自行添加**）
7. 其它（**投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加**）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的制作：

1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2. 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
4. 投标费用自理。

（七）网上投标

1. 投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆政府采购交易管理一体化系统获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2. 投标人应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3. 投标人按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4. 投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5. 投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6. 投标人进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

（八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1. 未按规定在无锡市政府采购供应商信息库注册的；
2. 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；
3. 电子投标文件未按招标文件要求签章的；
4. 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；
5. 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
6. 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7. 被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8. 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；
9. 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；
10. 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12. 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13. 不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14. 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15. 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16. 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
17. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
19. 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
20. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21. 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；
22. 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（九）开标、评标：

* 1. 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；
  2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；
  3. 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

* 1. 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。
  2. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
  3. 评标程序

评标工作由无锡市政府采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

1. 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
2. 资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
3. 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
4. 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标，要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
5. 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
   1. 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照各标段的评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

* 1. 评分标准

详见附件。

（十）定标：

1. 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求分标段依法确定中标供应商。无锡市政府采购中心将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网、江苏政府采购网和中国政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达无锡市政府采购中心，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《[政府采购供应商质疑函范本](http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip)》）。无锡市政府采购中心将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，无锡市政府采购中心对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。
2. 无锡市政府采购中心向中标供应商发中标通知书。
3. 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为；
3. 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4. 因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1. 提供虚假材料谋取中标的；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3. 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
4. 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5. 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**（十三）**签订**、履行**合同：

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（到新冠疫情应急响应解除之日前缩短至十五日内），按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在无锡市政府采购中心就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。无锡市政府采购中心见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。
2. 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市政府采购中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
3. 中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

* + - 1. 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
      2. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
      3. 拒绝履行合同义务的。

（十五）中标服务费：

本次招标，无锡市政府采购中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

三．**项目技术要求和有关说明**

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中A标段的“1400条形会议桌”为核心产品、B标段的“密集架”为核心产品。

（一）项目技术要求：

（1）本项目投标人可对任意标段进行投标。

（2）凡配置清单中涉及到原材料品牌及产地的部分均可用同档次或高于其品质的替代，并在明细表中明确。

（3）本项目中所有产品均须符合国家环保等相关标准。

（4）清单中图片款式仅作参考，投标人应按照清单中的规格、材质和工艺来生产。

（5）质量要求：所有家具均应出自投标人原厂，不得私自添加或更改，保证所有家具及部件均是全新的纯正部品，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具行业设计要求。交货时所有家具应货物完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品，采购方有权拒绝接收。

（6）所投家具如在免费质保期内质量出现问题，中标供应商应包退、包换、包修，费用由中标供应商负责。

**A标段：办公教学家具**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 产品图片 | 尺寸  （宽\*深\*高） | 数量 | 单位 | 材质说明 |
| 1 | 900会议主席桌 |  | 900\*800\*760 | 4 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥50mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥30mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 2 | 1600会议主席桌 |  | 1600\*800\*760 | 17 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥50mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥30mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 3 | 700条形会议桌 |  | 700\*500\*760 | 50 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥26mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥26mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：桌面无挡水条，前挡板落地。 |
| 4 | 1400条形会议桌 |  | 1400 \*500\*760 | 271 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥26mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥26mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：桌面无挡水条，前挡板落地。 |
| 5 | 900讲课桌 | 日前至于 | 900\*600\*760 | 15 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥30mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥30mm。  3.封边：采用天然实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：桌面无挡水条，前挡板落地。 |
| 6 | 1600讲课桌 | 日前至于 | 1600\*600\*760 | 15 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥30mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥30mm。  3.封边：采用天然实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：桌面无挡水条，前挡板落地。 |
| 7 | 1600定制讲课桌  （升降显示屏1个） | 日前至于 | 1600\*600\*760 | 15 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥30mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥30mm。  3.封边：采用天然实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：桌面无挡水条，前挡板落地。 |
| 8 | 750课桌 |  | 750\*500\*760 | 61 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板，台面板厚度≥26mm。  3.封边：采用天然实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  7.钢制结构：采用“宝钢”“武钢”“首钢”等相同档次品牌或同等以上档次品牌一级钢板，管材壁厚≥2.0mm。  8.五金配件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。尼龙纤维脚轮，带锁定装置，静音设计。  9.其他要求：设置孔板置物架；可折叠移动。 |
| 9 | 1500课桌 |  | 1500\*500\*760 | 263 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板，台面板厚度≥26mm。  3.封边：采用天然实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.钢制结构：采用“宝钢”“武钢”“首钢”等相同档次品牌或同等以上档次品牌一级钢板，管材壁厚≥2.0mm。  7.五金配件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。尼龙纤维脚轮，带锁定装置，静音设计。  8.其他要求：设置孔板置物架；可折叠移动。 |
| 10 | 2250课桌 |  | 2250\*500\*750 | 18 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板，台面板厚度≥26mm。  3.封边：采用天然实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.钢制结构：采用“宝钢”“武钢”“首钢”等相同档次品牌或同等以上档次品牌一级钢板，管材壁厚≥2.0mm。  7.五金配件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。尼龙纤维脚轮，带锁定装置，静音设计。  8.其他要求：设置孔板置物架；可折叠移动。 |
| 11 | 750条形课桌 |  | 750\*500\*760 | 20 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥26mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥26mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：桌面无挡水条，前挡板落地。 |
| 12 | 1500条形课桌 |  | 1500\*500\*760 | 80 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥26mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥26mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：桌面无挡水条，前挡板落地。 |
| 13 | 梯形培训桌 |  | 1200\*520\*760 | 96 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板，台面板厚度≥26mm。  3.封边：采用天然实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.钢制结构：采用“宝钢”“武钢”“首钢”等相同档次品牌或同等以上档次品牌一级钢板，管材壁厚≥2.0mm。  7.五金配件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。尼龙纤维脚轮，带锁定装置，静音设计。  8.其他要求：设置孔板置物架；可折叠移动。 |
| 14 | 标准化考试桌 |  | 1600\*700\*750 | 40 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥26mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥26mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：嵌入云桌面显示屏和接收设备，前挡板落地。 |
| 15 | 1400阶梯教室课桌 |  | 1400\*450\*760 | 22 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥26mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥26mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：板脚一字型连接件与地面固定。 |
| 16 | 2100阶梯教室课桌 |  | 2100\*450\*760 | 22 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥26mm，前挡板及抽斗板厚度≥19mm，脚板厚度≥26mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：板脚一字型连接件与地面固定。 |
| 17 | 9600会议桌 |  | 9600\*2400\*750 | 1 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥75mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：隐蔽走线；带置物屉设计；配合开孔需求。 |
| 18 | 8000会议桌 |  | 8000\*2400\*750 | 2 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥75mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：隐蔽走线；带置物屉设计；配合开孔需求。 |
| 19 | 7200会议桌  （带置物屉） |  | 7200\*2200\*750 | 2 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥75mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：隐蔽走线；带置物屉设计；配合开孔需求。 |
| 20 | 5600会议桌  （带置物屉） |  | 5600\*2000\*750 | 1 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥75mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：隐蔽走线；带置物屉设计；配合开孔需求。 |
| 21 | 6000会议桌 |  | 6000\*2000\*750 | 3 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥50mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.脚架：铝合金下架，表面银白氧化处理。  7.其他要求：桌脚上线,标配插座线盒。 |
| 22 | 2800会议桌 |  | 2800\*1200\*760 | 2 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥30mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.脚架：铝合金下架，表面银白氧化处理。 |
| 23 | 应急指挥会议桌 | 7881b0d029da34dc-7c0ea81d1b82b499-da9600a1184e683a6e068928b6deec91 | 6000\*2400\*9760 | 1 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥75mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：隐蔽走线；带置物屉设计；嵌入升降显示系统。 |
| 24 | 应急指挥条形桌 |  | 1500\*500\*760 | 10 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥75mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.其他要求：隐蔽走线；带置物屉设计；嵌入升降显示系统。 |
| 25 | 2800会谈桌 |  | 2800\*1200\*760 | 1 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥75mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 26 | 主席椅 |  | 常规 | 38 | 张 | 1.面料：采用优质头层牛皮，皮革厚度1.0-1.4mm，透气性好、柔软且富于韧性。  2.海棉：采用优质高密度回弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。  3.框架：采用优质实木框架和椅脚，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.背板、座板：采用优质曲木板，背板、座板厚度≥15mm。  5.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  6.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 27 | 无扶手会议椅  （胡桃木色） | 说明: CP16 | 常规 | 352 | 张 | 1.面料：采用优质环保超纤皮，厚度≥1.0mm。  2.海棉：采用优质高密度回弹海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。  3.框架：采用实木框架和椅脚，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.背板座板：采用优质曲木板，背板、座板厚度≥12mm。  5.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  6.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 28 | 无扶手课椅  （浅色） | 说明: CP16 | 常规 | 190 | 张 | 1.面料：采用优质环保超纤皮，厚度≥1.0mm。  2.海棉：采用优质高密度回弹海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。  3.框架：采用实木框架和椅脚，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.背板座板：采用优质曲木板，背板、座板厚度≥12mm。  5.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  6.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 29 | 带扶手会议椅 | 说明: 5.CZL70MC | 常规 | 286 | 张 | 1.面料：采用优质环保超纤皮，厚度≥1.0mm。  2.海棉：采用优质高密度回弹海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。  3.框架：采用实木框架和椅脚，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.背板座板：采用优质曲木板，背板、座板厚度≥12mm。  5.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  6.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 30 | 中背旋转会议椅 |  | 常规 | 108 | 张 | 1.面料：采用优质头层牛皮，皮革厚度1.0-1.4mm，透气性好、柔软且富于韧性。  2.海棉：采用优质高密度回弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。  3.弓型脚：金属脚架，管材壁厚≥2.0mm，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。 |
| 31 | 高背旋转会议椅 |  | 常规 | 35 | 张 | 1.面料：采用优质头层牛皮，皮革厚度1.0-1.4mm，透气性好、柔软且富于韧性。  2.海棉：采用优质高密度回弹阻燃海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。  3.气压棒：采用“三弘”“SUS”“MID”等相同档次品牌或同等以上档次品牌气压棒，气压杆取得SGS、BIFMA、TUV、LANT或其他同类认证，安全等级4级，加厚防爆底盘。  4.五轮脚架：优质钢制五星脚架，脚轮采用静音尼龙万向脚轮。 |
| 32 | 无写字板课椅 | 微信图片_20211216103540 | 常规 | 936 | 张 | 1.面料：椅背、坐垫采用优质覆底麻绒布。  2.海棉：椅背、坐垫采用优质高密度回弹海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。  3.椅架：钢制椅架，优质钢管折弯而成，管材壁厚≥1.8mm。  4.底脚：防滑静音设计。 |
| 33 | 带写字板课椅 |  | 常规 | 240 | 张 | 1.面料：椅背、坐垫采用优质覆底麻绒布。。  2.海棉：椅背、坐垫采用优质高密度回弹海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。  3.椅架：钢制椅架，优质钢管折弯而成，管材壁厚≥1.8mm。  5.椅轮：采用优质静音滚轮，方便更换。  6.其他要求：配写字板，椅子和椅子之间配有连接件可进行连接。 |
| 34 | 礼堂椅 | d4c7f06e0880032aab2002210d82205 | 常规 | 250 | 张 | 1.座、背海绵：采用优质冷发泡PU定型海绵，背海棉密度≥35Kg/m3，座海绵密度≥40Kg/m3。  2.座、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。座内板厚度≥15mm，背内板厚度≥7mm；  3.座、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，座外板、背外板厚度≥15mm。  4.座铁框：采用优质钢板经冲压焊接成型，管材壁厚≥2.0mm。  5.脚架：扶手框架采用优质热轧板，底脚板采用优质热轧板冲压成型，脚架采用优质热轧板经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理，管材壁厚≥3.0mm。  6.扶手面：采用优质天然实木。  7.侧板：采用优质专用面料、优质海绵、环保中纤板组合结构。  8.座椅回复：座包采用阻尼回复机构，座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪。  9.面料：座背面料采用优质专用布料，抗污，防褪色。  10.其他要求：座椅与地面固定，配写字板、水杯架、置物网。 |
| 35 | 阶梯教室课椅 |  | 常规 | 110 | 张 | 1.座、背海绵：采用优质冷发泡PU定型海绵，背海棉密度≥35Kg/m3，座海绵密度≥40Kg/m3。  2.座、背内板：采用优质夹板经模具压弯成型。座内板厚度≥15mm，背内板厚度≥7mm；  3.座、背外板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，座外板、背外板厚度≥15mm。  4.座铁框：采用优质钢板经冲压焊接成型，管材壁厚≥2.0mm。  5.脚架：扶手框架采用优质热轧板，底脚板采用优质热轧板冲压成型，脚架采用优质热轧板经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理，管材壁厚≥3.0mm，加粗横管。  6.扶手面：采用优质天然实木，水性环保木器漆油漆。  7.侧板：采用优质专用面料、优质海绵、环保中纤板组合结构。  8.座椅回复：座包采用阻尼回复机构，座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪。  9.面料：座背面料采用优质专用布料，抗污，防褪色。  10.其他要求：座椅与地面固定。 |
| 36 | 办公椅（黑色） | 1638756412(1) | 常规 | 119 | 张 | 1.面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过Scotchgard防污处理。  2.坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。  3.气压棒：采用“三弘”“SUS”“MID”等相同档次品牌或同等以上品牌气压棒，气压杆取得SGS、BIFMA、TUV、LANT或其他同类认证，安全等级3级以上，加厚防爆底盘。  4.五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮。  5.符合人体工学设计，有腰托，含三挡锁定功能，可3D(上下、前后)调节扶手。 |
| 37 | 写字椅 |  | 常规 | 8 | 张 | 1.面料：座面采用优质环保布，椅背采用优质3D透气网布，经过Scotchgard防污处理。  2.坐绵：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。  3.气压棒：采用“三弘”“SUS”“MID”等相同档次品牌或同等以上品牌气压棒，气压杆取得SGS、BIFMA、TUV、LANT或其他同类认证，安全等级3级以上，加厚防爆底盘。  4.五轮脚架：优质尼龙纤维五星脚，现场插拔式尼龙滚轮。  5.符合人体工学设计，有腰托，含三挡锁定功能，可3D(上下、前后)调节扶手。 |
| 38 | 阅览椅 |  | 常规 | 24 | 张 | 1..基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥75mm。  2.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  3.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  4.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 39 | 洽谈椅 |  | 常规 | 4 | 张 | 1.面料：采用优质麻绒布。  2.海棉：采用优质高密度海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。  3.框架：采用实木框架和椅脚，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 40 | 2200办公桌 |  | 2200\*2000\*760 | 2 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板，台面板厚度≥50mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。触碰式隐藏导轨，导轨完全打开可承重60千克不倾覆。铰链具有慢关缓冲功能。  7.其他要求：隐蔽走线设计。 |
| 41 | 2000办公桌 |  | 2000\*1800\*760 | 8 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板，台面板厚度≥50mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。触碰式隐藏导轨，导轨完全打开可承重60千克不倾覆。铰链具有慢关缓冲功能。  7.其他要求：隐蔽走线设计。 |
| 42 | 1500办公桌 |  | 1500\*1500\*1200 | 115 | 组 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板，台面板厚度≥30mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。  7.其他要求：隐蔽走线设计；亚克力桌上屏。 |
| 43 | 1200办公桌 | DL60-2.120060CG 单体图 | 1200\*600\*750 | 3 | 张 | 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺浸渍纸饰面，防火、防污、耐磨、硬度高。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌三聚氰胺板，台面厚度≥25mm。 3.封边条：采用优质ABS封边，板材四面同色封边，PUR胶或者激光封边工艺。。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。  7.钢架结构：优质钢制下脚，耐腐蚀，不生锈，管材壁厚≥2.0mm。 |
| 44 | 2400办公柜 | 荣尚文件柜RS83 | 2400\*450\*1800 | 10 |  | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。  7.其他要求：内含挂衣杆、面镜。 |
| 45 | 中二斗文件柜  （木纹钢制） |  | 900\*400\*1800 | 115 | 件 | 1.钢板采用“宝钢”“武钢”“首钢”等相同档次品牌或同等以上档次品牌一级冷轧钢板；柜体管材厚度≥0.8mm，加强筋件管材厚度≥1.8mm。  2.柜体结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。  3.喷涂处理：采用“阿克苏诺贝尔”“老虎”等相同档次品牌或同等以上档次品牌粉末静电喷涂处理，色泽均匀，不易褪色，  4.五金配件：优质五金配件，锁具管理码达500码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。  5.玻璃柜门采用钢化防爆玻璃。 |
| 46 | 高空格柜  （木纹钢制） |  | 800\*400\*1090 | 27 | 组 | 1.钢板采用“宝钢”“武钢”“首钢”等相同档次品牌或同等以上档次品牌一级冷轧钢板；柜体管材厚度≥0.8mm，加强筋件管材厚度≥1.8mm。  2.柜体结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。  3.喷涂处理：采用“阿克苏诺贝尔”“老虎”等相同档次品牌或同等以上档次品牌粉末静电喷涂处理，色泽均匀，不易褪色，  4.五金配件：优质五金配件，采用电子密码\*机械锁方式。 |
| 47 | 书柜 | 微信图片_20211215150328 | 2400\*450\*1800 | 1 | 组 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。 |
| 48 | 分体五节档案柜 | 微信图片_20211209115400 | 常规 | 85 | 组 | 1.钢板;采用“宝钢”“武钢”“首钢”等相同档次品牌或同等以上档次品牌一级冷轧钢板；柜体管材厚度≥0.8mm，加强筋件管材厚度≥1.8mm。  2.柜体结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。  3.喷涂处理：采用“阿克苏诺贝尔”“老虎”等相同档次品牌或同等以上档次品牌粉末静电喷涂处理，色泽均匀，不易褪色，  4.五金配件：优质五金配件。 |
| 49 | 快递交换柜 | QQ图片20211205095647 | 900\*450\*1800 | 5 | 件 | 1.钢板:采用“宝钢”“武钢”“首钢”等相同档次品牌或同等以上档次品牌一级冷轧钢板；柜体管材厚度≥0.8mm，加强筋件管材厚度≥1.8mm。  2.柜体结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。  3.喷涂处理：采用“阿克苏诺贝尔”“老虎”等相同档次品牌或同等以上档次品牌粉末静电喷涂处理，色泽均匀，不易褪色，  4.五金配件：优质五金配件。 |
| 50 | 手机存放柜 |  | 常规 | 8 | 组 | 1.钢板:采用“宝钢”“武钢”“首钢”等相同档次品牌或同等以上档次品牌一级冷轧钢板；柜体管材厚度≥0.8mm，加强筋件管材厚度≥1.8mm。  2.柜体结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。  3.喷涂处理：采用“阿克苏诺贝尔”“老虎”等相同档次品牌或同等以上档次品牌粉末静电喷涂处理，色泽均匀，不易褪色，  4.五金配件：优质五金配件，锁具管理码达500码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。 |
| 51 | 定制橱柜 |  | 定制 | 1 | 组 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.台面：采用优质石英石台面，厚度≥20mm.  4.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  5.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  6.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  7.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。 |
| 52 | 定制橱柜 |  | 定制 | 1 | 组 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板。  3.台面：采用优质天然实木台面，厚度≥25mm.  4.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  5.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  6.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  7.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。 |
| 53 | 三人沙发（百） |  | 常规 | 23 | 张 | 1.面料：采用优质头层牛皮，皮革厚度1.0-1.4mm，透气性好、柔软且富于韧性。  2.海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜。  3.框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 54 | 单人沙发（百） |  | 常规 | 28 | 张 | 1.面料：采用优质头层牛皮，皮革厚度1.0-1.4mm，透气性好、柔软且富于韧性。  2.海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜。  3.框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 55 | 单人沙发 |  | 常规 | 8 | 张 | 1.面料：采用优质头层牛皮，皮革厚度1.0-1.4mm，透气性好、柔软且富于韧性。  2.海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜。  3.框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 56 | 单人沙发 |  | 常规 | 40 | 张 | 1.面料：采用优质头层牛皮，皮革厚度1.0-1.4mm，透气性好、柔软且富于韧性。  2.海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜。  3.框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 57 | 异形沙发 |  | 定制 | 2 | 组 | 1.面料：采用优质头层牛皮，皮革厚度1.0-1.4mm，透气性好、柔软且富于韧性。  2.海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜。  3.框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 58 | 沙发凳 |  | 定制 | 2 | 组 | 1.面料：采用优质头层牛皮，皮革厚度1.0-1.4mm，透气性好、柔软且富于韧性。  2.海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜。  3.框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 59 | 休闲沙发 |  | 常规 | 1 | 组 | 1.面料：采用优质头层牛皮，皮革厚度1.0-1.4mm，透气性好、柔软且富于韧性。  2.海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜。  3.框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 60 | 双人阅读沙发 | 1638758412(1) | 常规 | 4 | 张 | 1.面料：采用优质麻绒布。  2.海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜。  3.框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 61 | 单人阅读沙发 |  | 常规 | 8 | 张 | 1.面料：采用优质麻绒布。  2.海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜。  3.框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 62 | 休闲沙发组合 |  | 定制 | 1 | 组 | 1.面料：采用优质麻绒布。  2.海棉：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜。  3.框架：采用天然实木框架，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 63 | 茶水柜 | 荣尚茶水柜RS90 | 800\*450\*800 | 20 | 组 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。 |
| 64 | 1400茶几 | T101.1200 | 1400\*700\*420 | 13 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 65 | 750方几 | T101.750 | 750 \*750 \*500 | 2 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 66 | 750茶几 | T101.700 | 700 \*450 \*500 | 32 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 67 | 1300茶几 |  | 1300\*650\*450 | 10 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 68 | 异形茶几 |  | 1200\*600\*420 | 4 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 69 | 茶几 |  | 常规 | 1 | 组 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 70 | 演讲台1 | \\192.168.1.195\is\拓展部\业务公用\业务部\图库\报价单效果图\报价单效果图\实木部分\会议桌\华沙\演讲台\华沙演讲台-正.jpg | 常规 | 5 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 71 | 演讲台2 | Welss 会议空间 | 常规 | 5 | 件 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.金属支架，管材壁厚≥2.0mm，经酸洗磷化等处理，表面电镀工艺。 |
| 72 | 四人阅览桌 |  | 1600\*1200\*750 | 4 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥50mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.钢架结构：优质钢制下脚，耐腐蚀，不生锈，管材壁厚≥2.0mm。 |
| 73 | 双人阅览桌 |  | 750\*750\*750 | 6 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板，台面板厚度≥50mm。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.钢架结构：优质钢制下脚，耐腐蚀，不生锈，管材壁厚≥2.0mm。 |
| 74 | 单人床（含床垫） |  | 1000\*2000 | 1 | 张 | 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺浸渍纸饰面，防火、防污、耐磨、硬度高。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板。  3.封边：采用ABS封边，板材四面同色封边，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。 |
| 75 | 床头柜 |  | 500\*450\*520 | 1 | 件 | 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺浸渍纸饰面，防火、防污、耐磨、硬度高。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板。  3.封边：采用ABS封边，板材四面同色封边，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。 |
| 76 | 衣柜 |  | 1000\*550\*2400 | 1 | 件 | 1.饰面：采用优质耐磨三聚氰胺浸渍纸饰面，防火、防污、耐磨、硬度高。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌中纤板。  3.封边：采用ABS封边，板材四面同色封边，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。  7.其他要求：配挂衣杆、面镜。 |
| 77 | 化妆桌 |  | 1000\*400\*760 | 4 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。  6.五金件：采用“BMB”“海蒂诗”“海福乐”等相同档次品牌或同等以上档次品牌五金配件。铰链具有慢关缓冲功能。 |
| 78 | 化妆凳 |  | 常规 | 4 | 张 | 1.面料：采用优质环保超纤皮，厚度≥1.0mm。  2.海棉：采用优质高密度回弹海绵或一次性压注PU成型发泡定型棉，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。  3.框架：采用实木框架和椅脚，无卷翘，变形，开裂，并经防腐、防蛀处理。  4.座板：采用优质曲木板，座板厚度≥12mm。  5.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  6.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 79 | 洽谈桌 |  | 常规 | 1 | 张 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 80 | 常规书架 |  | 950\*520\*2200 | 60 | 组 | 1.钢板:采用“宝钢”“武钢”“首钢”等相同档次品牌或同等以上档次品牌一级冷轧钢板；柜体管材厚度≥0.8mm，加强筋件管材厚度≥1.8mm。  2.柜体结构：一体折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。  3.喷涂处理：采用“阿克苏诺贝尔”“老虎”等相同档次品牌或同等以上档次品牌粉末静电喷涂处理，色泽均匀，不易褪色，  4.五金配件：优质五金配件。 |
| 81 | 定制造型书架 | 59f32beb743fa700c7bdde88541bcf2 | 1000\*500\*1000 | 20 | 米 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 82 | 定制报纸柜 |  | 600\*500\*1000 | 6 | 件 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 83 | 定制期刊柜 |  | 900\*400\*1800 | 22 | 组 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 84 | 图书展柜 | 6c39f168eac62cd9e696d656e4bb85d | φ2200 | 2 | 组 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |
| 85 | 定制地台 | a1d6aeee5517711b09722ab9e14b607 | 1600\*1200 \*750 | 1 | 组 | 1.饰面：采用AAA级天然胡桃木木皮贴面，木皮厚度≥0.6mm，用于同一件产品的木皮纹理应协调一致，无色差。  2.基材：采用“兔宝宝”“露水河”“大亚”等相同档次品牌或同等以上档次品牌全桉木实木多层板。  3.封边：采用实木木皮封边，板材四面同色封边，封边条厚度≥0.6mm，PUR胶或者激光封边工艺。  4.油漆：采用“展辰”“华润”“立邦”等相同档次品牌或同等以上档次品牌水性环保木器漆，五底三面工艺。  5.胶粘剂：采用“汉高”“富乐”“芬兰”等相同档次品牌或同等以上档次品牌绿色环保胶水。 |

注：用料要求：

一. 所有板材量甲醛释放必须≤0.05mg/m³ 所有木皮AAA级；

二.家具采用水性木器漆，符合国家环保标准，其中游离甲醛≤10mg/kg，五底三面,漆膜硬度≥2H.

三. 胶粘剂：游离甲醛≤0.06g/kg，苯、甲苯+乙苯+二甲苯、卤代烃不得检出，总挥发性有机物≤40g/L。

**B标段：密集架**

1、采购密集架数量：移动列52列、固定列4列

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 固定列 | 移动列 | 层数 |
| 1FA区 |  | L950\*W560\*H2850  5联10列 | 七层 |
| 1FB区 |  | L950\*W560\*H2850  5联10列 | 七层 |
| 合计：0.95\*5\*0.56\*20\*2.85=151.62m³ | | | |
| 2F书库一A区 | L900\*W700\*H2850  6联1列 | L900\*W560\*H2850  6联4列 | 七层 |
| 2F书库一B区 | L900\*W700\*H2850  6联1列 | L900\*W560\*H2850  6联12列 | 七层 |
| 合计：0.9\*6\*0.7\*2\*2.85+0.9\*6\*0.56\*16\*2.85\*=159.45m³ | | | |
| 2F书库二A区 | L900\*W700\*H2850  6联1列 | L900\*W560\*H2850  6联4列 | 七层 |
| 2F书库二B区 | L900\*W700\*H2850  6联1列 | L900\*W560\*H2850  6联12列 | 七层 |
| 合计：0.9\*6\*0.7\*2\*2.85+0.9\*6\*0.56\*16\*2.85\*=159.45m³ | | | |
| 总计：手动密集架470.52m³ | | | |

2、手动密集架材料规格、标准、性能说明明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备  名称 | 设备配置置 | | 材料规格 | 材料 | 技术性能说明 | |
| 轨道 | 轨道座 | | 3.0mm | 冷轧钢板 | 1. 导轨规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%。  2. 轨道满焊而成，分段接连，达到抗压强度及防尘要求，每米载荷≥1500kg。方钢表面采用镀硬铬处理，增加耐磨及防锈性能。轨道座一次折弯成型，在“凹”字形轨道座上等距离冲上槽孔备焊。  3. 轨道方钢在焊前应经过校直工序，确保较高的直线度，并将端面接口处铣平，以保证接缝最小、过渡平滑。在轨道座的背面槽孔处将轨道座和方钢焊牢，修磨平整。轨道与轨道之间采用凹凸连接，导轨采用预埋式。轨道座上沿与装修地面齐平，垫层坚固平整。轨道与地面的连接方式采用膨胀螺栓固定,保证平整度及强度，便于手推车的运行。 | |
| 密集架导轨 | | 20\*20mm | 实心方钢 |
| 密集架底盘 |  | | 3.0mm | 冷轧钢板 | ★1.底盘规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。  2.底盘采用整体式底盘，架体底座折弯成型高度≤150mm，分段焊接后整体组装，钢性足不变形，底盘与立柱连接采用的螺栓为M8\*60mm。连接牢固，运输、安装方便，底盘各段组装时采用螺栓连接。 | |
| 架体 | 密集架成型立柱 | | 1.5mm | 冷轧钢板 | ★1.成型立柱规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。  2.架体采用封闭式，每层配备两块压筋挂板、两块压筋搁板。成型立柱采用优质品牌冷轧钢板，数控流水线设备一次成型，孔距准确度高，立架采用保护焊接。每根成型立柱插入底梁，并与底梁用螺丝进行连接以增加稳定性，成型立柱正面采用模具一次性冲压成凹凸形状，造型宽度≥15mm；增加成型立柱稳定性，立柱上特制放樟木块的槽。每根成型立柱两面均布四排调节孔，可上、下调节搁板的高度，立柱成型尺寸40×50mm，焊接为矩形。 | |
| 密集架压筋搁板 | | 1.2mm | 冷轧钢板 | ★1.压筋搁板规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。  2.每节密集架7层搁板，双面存放。密集架压筋搁板采用国优品牌冷轧钢板，经数控流水线设备一次成型，搁板折弯成型厚度25mm，压制双加强筋，结构合理。通过六次折弯形成一个封闭整体（严禁二次焊接）。搁板压双筋，每块搁板可任意沿成型立柱的垂直方向调节存放空间高度。每块搁板承重≥80kg（单面），24小时后，最大挠度≤3mm，搁板无裂纹，永不变形。在双面搁板中间有分隔档板防止图书移位。 | |
| 密集架分隔板 | | 1.0mm | 冷轧钢板 |  | |
| 密集架压筋挂板 | | 1.2mm | 冷轧钢板 | ★1.压筋挂板规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。  2.采用国优品牌冷轧钢板，经数控流水线设备一次成型，每层二块压筋挂板，正面压制4条加强筋，增加压筋挂板的强度。压筋搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿成型立柱调节孔可自由调整。 | |
| 门面 | 密集架防尘门板 | | 1.0mm | 冷轧钢板 | 1.防尘门板规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。  2.采用国优品牌冷轧钢板，门面正面板为上下结构，门与门之间没有外露的立柱与门档。定位模块采用特制的ABS注塑件。防尘门板表面压制矩形造型，压型宽度≥210mm，深度≥10mm。钢材表面采用无磷脱脂、硅烷处理后，再进行全自动静电喷涂处理，具备防腐蚀性。 | |
| 密集架防尘门档 | | 1.0mm | 冷轧钢板 | 防尘门档规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 | |
| 门锁 | | 圆形锁 | 密集架专用 |  | |
| 定位模块 | | ABS | 注塑件 |  | |
| 侧护板 | 密集架压型侧护板 | | 1.2mm | 冷轧钢板 | 1.压型侧护板规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。  2.侧护板采用国优品牌冷轧钢板，采用整体直角压型侧面板，矩形压制工艺，采用三段式分色设计，左右两边采用炭灰色，中间为国际灰色。侧板配置亚克力标签框，便于架体内档案的区别及标签的更换。 | |
| 防护装置 | 防震、防尘装置 | | 20mm | 冰箱门吸条 | 每列的接触面均有缓冲及密封装置。列与列之间装有双条抗老化橡胶密封条，不会老化，合拢后无间缝，形成两列间的全封闭，以起到防光、防尘作用，并起到缓冲作用。架顶设有防尘装置及主动式顶部联合防地震装置，具有良好的防尘及抗震功能，提供由中国地震局相关部门出具的防震密集架抗震分析鉴定报告。 | |
| 密集架防鼠板 | | 1.0mm | 冷轧钢板 | 1.防鼠板规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。  2.底架上装有防鼠板，配合磁性密封条使用。密集架防鼠板采用国优品牌冷轧钢板冲压成型，具有良好的防鼠功能。 | |
| 密集架压型防尘板 | | 1.0mm | 冷轧钢板 | 1.压型防尘板规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。  2.压型顶板上方装有防尘板，密集架压型防尘板采用国优品牌冷轧钢板冲压成型，具有良好的防尘、防光功能。 | |
| 密集架压型顶板 | | 1.0mm | 冷轧钢板 | 1.压型顶板规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。  2.在密集架架体与架体之间安装有防水顶板，折弯成型厚度30mm，该防水顶板采用压型工艺，经过折弯，按一定方向固定在密集架顶部，该防水顶板中间加工成凹形流水槽，表面氧化处理，确保不会生锈。缝隙处用防水硅腔密封,防护等级达到IPX1。 | |
| 密集架防倾倒装置 | | 3.0mm | 冷轧钢板 | ★1.防倾倒装置规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。  2.密集架必须有防倾倒装置，防止架体倾倒。该装置确保密集架在密集架运动过程中或静止状态下都能起到良好的防密集架倾倒的作用，从而确保人员、设备及财产安全。 | |
| 传动装置 | 密集架重型轴承 | | P204 | E级优质平装式球面或菱形座外球面万向滚珠轴承 | ★1.重型轴承内径偏差≤±¢20mm；径向游隙≤7µm；硬度≥90HRB。  2.ISO9002认证产品，精密度高，万向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好。 | 1）密集架传动机构总成：齿轮圆直径公差≤±0.5mm；径向圆跳动≤0.05mm；链长精度≥740mm。  2）传动机构：由上下两级螺旋圆弧齿伞齿轮组成的减速机构，内置刹车器和锁定装置，确保架体安全锁定。螺旋圆弧齿伞齿轮经调质处理 HRC45-55、滚点、去毛刺、齿面圆滑硬度高. 负载驱动时螺旋齿不会出现轮齿折断、齿面磨损、齿面点蚀、齿面胶合。传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准（每标准节摇力降到5.5N以下）密集架整组摇动时应运行自如，手感轻巧，摇手柄无打滑现象，手柄间不会联动。 |
| 密集架传动轴 | | ¢20 | 45#实心钢 | 1.传动轴径向跳动量≤0.1mm。  2.传动轴：符合GB/T699要求，加工精度3.5，经热处理调质。中间驱动，双轴传动，开启移动灵活方便、摇力轻。 |
| 连接钢管 | | Φ25\*2.5 | 无缝钢管 |  |
| 密集架铸铁铁滚轮 | | ¢140 | 灰铸铁 | 1.铸铁铁滚轮热处理硬度≥50HRC。  2.铸铁铁滚轮：采用，经加工成型，牢固耐用，未加工表面喷涂环保油漆。 |
| 链轮 | | ZG45 | 滚轮精致 | 链轮采用HRC-62标准45#钢，锻压加工，回火，无毛刺，齿部经高频淬火。 |
| 摩托车链条 | | FR420  08B | Ф8.5节距12.7 | 优质摩托车链条，ISO9001认证国优产品。 |
| 摇手体总成 | 密集架操纵摇手柄 | 螺旋三叉式 | 双向超越变速离合器结构，复位快、不打滑 | ★1.密集架操纵摇手柄：采用螺旋三叉式，外观涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；涂层附着力应不低于2级。  2.操纵摇手柄：采用静音螺旋三叉脚锌合金（带加强筋及轴承）摇手柄（摇手柄压筋）、摇手柄不带爪勾，采用国际先进的无级耦合技术制造，双向超越变速离合器结构，复位快、不打滑，摇动轻便，使用过程中不会产生响声及噪音；带自动重力复位功能，使用过程中摇到任何方向都能复位到原点位置；带动架体运行时，靠内部设计的凸轮运动工作原理，使用圆柱体滚珠非常安全可靠地带动架体运行，在满负载情况下能保持轻便、灵活、平稳，无失灵现象。 |
|  | 滚珠轴承 | / | 滚珠轴承 | 传动机构中心传动轴为Φ25mm与操纵手柄连接的中心内孔Φ25mm相配套。 |
| 密集架限位装置 |  | | 5.0mm | 冷轧钢板 | ★1.限位装置规定塑性延伸强度≥235MPa；抗拉强度≥430MPa；断后伸长率≥27%；涂层硬度≥0.4；涂层冲击高度40mm，应无剥落、裂纹、皱纹；涂层附着力应不低于2级；涂层耐腐蚀应达到：100h内，观察在溶液中的样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡现象；100h后，检查样板上划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 | |
| 制动装置 | 侧列锁定装置 | | 808锁 | 密集柜专用锁 | 边架有门并装有专用优质锁具，用于整组密集架闭锁。侧列锁定装置采用望通专业锁厂生产的密集架专用808优质锁具， | |
| 中列制动装置 | | ABS专用滑块 | 优质锁 | 每列密集架均装有制动装置，于罩板中侧，开闭方便，开架查阅资料时，只需旋转制动把手，架体便不会被他人移动，可有效保证查阅人员的人身安全。每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体。各列移开后也可单独制动，操作方便，制动可靠，使用存取安全。 | |
| 密集架紧固件 | 密集架紧固件 | | M8\*60 | 45#、Q235A | 1.型号规格：紧固件抗拉强度≥900MPa；维氏硬度≥280HV0.3。  2.采用专业紧固件厂生产的紧固件，符合国标GB5782标准。 | |
| 表面处理 | 高压静电喷塑 | | 环氧型聚脂混合粉末 | HYBRID | ★1、涂层性能：耐碱性能:168小时无异常，耐酸性能:240小时无异常，耐湿热性能：500小时无异常，耐盐雾性能：500小时无异常。  2、产品采用全自动喷塑流水线作业。 | |
| 前处理药剂 | | ZN系磷化 | FRE-9001E |
| 纯水洗 | |  | 电导率≤10μs |

1）执行标准：GB/T13667.3—2013《手动密集架技术条件》，

GB/T 13667.3-2013《钢制书架 第三部分：手动密集书架》

QB/T 4767-2014《家具用钢构件》

GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第一部分：室温试验方法》

GB/T 230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第一部分：试验方法》

GB/T 4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》

GB/T 3177-2009《产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验》

GB/T 1958-2017《产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证》

HG-T 2006-2006 《热固性粉末涂料》

GB/T 1730-2007《色漆和清漆 摆杆阻尼试验》

GB/T 9286-1998《色漆和清漆 漆膜的划格试验》

GB/T 6739-2006《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》

GB 1720-1979 《漆膜附着力测定法》

GB/T 1732-1993《 漆膜耐冲击测定法 》

密集书架外观（各零件、组合件表面、焊接件、表面涂层）、表面涂层理化性能（硬度、冲击强度、附着力、耐腐蚀性）、装配要求（外形尺寸、单根导轨、相邻两根导轨、导轨对接处高低差、间隙、可调性、互换性、传动装置的性能、防倾倒、限位、固定）、载重性能（搁板静载荷、全静载荷、载重性能）、稳定性（防尘门打开时的空载稳定性、防尘门打开时的加载稳定性、搁板水平加载稳定性）检测结果符合技术要求、合格。

★2）密集架不同部件采用不同厚度的原材料，原材料材质分别为：1.0mm、1.2mm、1.5mm、3.0mm，原材料金属喷涂层附着力不低于2级。表面涂层的可溶性元素:可溶性铅≤5mg/kg，可溶性镉≤2mg/kg；可溶性铬≤2mg/kg；可溶性汞≤2mg/kg。

3）密集架生产厂家需具备相关的环保措施及环保处理设备（需提供环保、节能举措及环保设备购置合同和发票）。

★4）密集架应采用先进的自动化设备生产和检测，如：全自动喷涂流水线、立杆成型机、数控智能成型机（搁板）、数控智能成型机（挂板）、立式加工中心、数控冲床、激光切割机、焊接机器人、冷轧纵剪流水线、数控剪板机、数控平面磨床、数控折弯机等大型设备和测厚仪，漆膜冲击试验机，硬度计，照度计，炉温跟踪仪，盐雾试验机等检测设备（提供自有设备的图片、发票或合同，设备名称要与招标要求一致）。

5）以上材料产地厂家可选择宝钢、鞍钢、武钢品牌或同等档次产品。


**以上所有打“**★**”号的指标项投标时必须提供具有CNAS或CMA认证资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖原厂商公章，否则投标无效**。


3、其他要求：


①响应时间：在设施出现问题后，2小时内响应，48小时内到达现场。

②本项目密集架移动列：52列、固定列4列。

4、密集架图纸、尺寸说明：

1F密集书库

2F密集书库一

2F密集书库二

**注：投标时须提供B标段采购需求中要求的全部证明材料，且进行系统上传，否则B标段将作为无效投标文件处理。**

（二）有关说明：

* 1. 投标总报价为含税价，包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。
  2. 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。
  3. 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。
  4. 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。
  5. 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。
  6. A标段完工期：合同签订生效后15个日历天内提供样品给采购方（样品为清单序号4，1400条形会议桌，序号9，1500课桌，序号32，无写字板课椅，序号54，单人沙发），样品将被封存，作为合同一部分，经采购方确认后进行批量生产，85个日历天内按采购方要求送货到指定地点并安装完毕交付使用（含样品出样时间）；B标段完工期：合同签订生效之日起50日历天安装调试完毕。
  7. A标段、B标段项目整体免费质保期：5年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。
  8. A标段、B标段付款方式：预付款自合同生效后，自收到供方发票后15日内按合同总价付至10%；安装结束验收合格后，自收到供方发票后15日内按合同总价付至85%；审计完成后，自收到供方发票后15日内按合同总价付至90%；余款合同总价的10%作为质量保修金，待5年免费质保期满后付清余款。
  9. 质量要求：在办公家具保修期内，一旦办公家具发生质量问题，投标人保证在接到通知120分钟内响应，8小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由投标人负责。如投标人在接到通知后2小时内没有答复，则视为投标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间采购家具的一切质量问题，更换部件及办公家具本身质量原因造成的直接经济损失应全部由投标人负责。保修期内经3次以上修理仍显现故障的，供方应无条件予以更换新品。
  10. 采购方有权对中标方生产情况、生产过程进行实地监督检查；每一批货物需随机抽样破坏性检测（由采购方邀请第三方进行检测，所需费用由中标方承担），不符合国家标准的，参数和材质不符合招标文件要求的，视为本批次货物都不合格，中标方需在合同期内全部更换直至合格，否则采购方有权依照法律程序解除合同，并追究中标方的违约责任。（破坏性检测的货物，检测后重新装好，金额由中标单位支付）。家具验收时，需提供板材和水性木器漆的发票。
  11. 误期违约：误期一天合同价的1‰；质量违约：一次抽检不合格，扣合同价的30%，三次抽检不合格，终止合同，追究违约责任。质量标准：一次性验收通过，100%合格，符合招标文件要求、国家强制性标准及环保标准。税费：本项目交付需方验收合格前发生的一切税费均由供方负担。
  12. 本项目合同履行地点：无锡市，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。
  13. 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。
  14. 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

* 1. 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

* 1. 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
  2. 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
  3. 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“政府采购交易管理一体化系统”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

四．合同书（格式文本）

**合同书(货物）格式条款**

**根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目（项目编号： ）采购及有关事项协商一致，共同达成如下协议：**

需方（采购人）：

供方（中标方）：

一、采购项目编号：

二、采购项目名称：

三、中标（成交）金额： （大写）； （小写）；

四、交货期或完工期：

五、项目整体质保期：

六、交货地点和方式：

七、货款支付步骤和办法：

八、合同书不可分割部分：

招标（采购）文件、投标（报价）文件、合同条款及中标（成交）通知书，供方在投标（响应）、评标（评审）过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

九、合同书组成：

合同书由格式条款和合同条款二部分组成。合同条款应当包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并应与“合同书不可分割部分”的内容一致，包括但不限于合同类型,标的名称、采购标的质量、数量，履行时间、地点和方式，包装方式，履约保证金要求，价款或报酬、付款进度安排、与履约验收挂钩的资金支付条件及时间，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法，甲乙双方权利与义务，合同分包要求等。

十、合同书生效及注意事项：

合同书格式条款与合同条款共同组成完整合同书。采购人在确定中标（成交）供应商之日起三十个日历天内，完成合同书签订工作。供需双方在合同书上确认签章后，合同即生效并经系统自动将合同书推送“无锡市政府采购网”进行公示。

十一、供需双方如有其它要求，可参照招标（采购）文件、投标（报价）文件（采购人不得向供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议），并在不违反本合同条款的前提下，供需双方自行拟定补充条款。

十二、根据《政府采购法》第四十九、五十条规定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

见证方：无锡市政府采购中心（签章）

见证人：

年 月 日

五．合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

（一）合同内容：需方向供方购买。

（二）价格及支付：

1. 按此次中标价格执行，合同总标的额为 元。

* 1. 付款方式：
  2. 履约保证金的缴纳和退付：

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 。

履约保证金缴纳金额： 元。

履约保证金的缴纳时间： ，缴纳形式： 。

履约保证金的退付时间： ，退付办法： 。

履约保证金不予退还的情形： 。

逾期退还履约保证金的违约责任： 。

（三）知识产权

供方应保证需方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，供方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

（四）质量要求与检验：

1.供方应严格按照招标文件的有关规定和供方投标文件提供合格的货物及服务。

2.如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，需方均可以拒绝接受，供方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响需方正常工作，费用由供方承担，如因更换或重作导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除供方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

3.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、质量证书等随机资料及包装完整无破损。

4.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和供方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

5.货物运到需方指定地点并经需方验证签收后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用由需方承担。

6.经验收不合格的，供方应当按照需方要求在指定的合理期限内进行整改和完善，直至符合招标文件要求的相关标准。逾期不予整改或经整改仍不能符合相关要求，或者导致合同目的无法实现，需方有权依照法律程序解除合同，并追究供方的违约责任。

7.需方不得擅自变更招投标文件约定的性能、指标等相关内容，如有变更应按《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关程序执行。

（五）交货条件：

1.交货日期（或完工期）：

2.供方在验收时应先用信函、传真、电子邮件等书面方式通知需方。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因供方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责调换或补缺，如因此导致供方逾期交付货物的，供方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货物交货时，所有货物必须带有货物质量检验合格证书、中文质保单、装箱单、中文货物安装使用说明书。其它附件所有部件必须原包装。

5.运输及到货地点：由供方负责办理运输并承担所有费用，直接送到需方指定地点，即：以合同书上的地点为准。

（六）安装调试及售后服务：

1.供方负责本项目的安装和调试，并保证其提供的货物符合国家、行业、地方、招投标文件及合同规定的质量、性能和标准，并正确且安全地安装。

2.供方提供的服务全部按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和供方投标文件中的承诺执行。

3.质保期后的货物维护由双方协商再定。

4.需方应向供方现场调试的技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

5.需方如要求供方提供招标文件及供方投标文件以外的其它服务，其费用另定。

（七）违约责任：

1.在履行合同的过程中，如果供方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行核实，并有权根据情况确定是否酌情延长交货时间以及是否收取逾期交货的违约金及损害赔偿金（如有），或依照法律程序解除部分或全部合同。延期应通过签订补充合同的方式由双方认可并履行。

2.如供方逾期交货且未经需方同意延长交货时间，除不可抗力外，每逾期一日，供方应按照逾期交货金额的万分之五的标准累计计算向需方支付违约金。逾期超过20个工作日的，需方有权依照法律程序解除合同，需方如已支付费用的，供方全部返还，且供方应按照合同总价的30%向需方支付违约金，如给需方造成损失的，还应赔偿损失。

3.需方无正当理由逾期付款时，每逾期一日，需方应按照逾期付款金额的万分之五的标准累计计算向供方支付违约金。

4.由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费。（有关仓储规定另议）

5.供方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，由供方赔偿由此给需方造成的损失，并按照合同总价的30%向需方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按招标文件的相关要求及处理方式执行。

6.由于供方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，供方应负责承担由此产生的责任，与需方无关。如不可避免地造成需方损失的，需方有权向供方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、需方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。供方并应按照合同总价的20%向需方支付违约金，如给需方造成其他损失的，供方还应负责赔偿。

7.如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8.招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：战争、洪水、台风、地震及其他法律、法规规定的事件。

1. 合同生效及其它：

1.合同经无锡市政府采购中心对《合同书（格式条款）》见证后，供需双方代表需签字并盖章后生效。

2.合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，可选择以下方式处理：

（1）向无锡仲裁委员会申请仲裁。

（2）向需方所在地法院提起诉讼。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4.合同中未有约定的按照有关的法律法规以及国家行业标准或技术文件规定予以解决。

5.供需双方确认：对本合同条款及后果均已知悉，一致确认不存在欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解、显失公平等任何可能导致合同无效或被撤销的情形。

需方（采购人）：（签章） 供方（中标方）：（签章）

法定（授权）代表人： 法定（授权）代表人：

地址： 地址：

年 月 日 年 月 日

供方户名：

供方开户银行：

供方帐号：

六.附件

附件一：评分标准

A标段（办公教学家具）评分标准：

* + - * 1. **价格（30分）：**

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

**（2）产品及材料质量（11分）：**

1、原材料检测报告（7分）：证明材料扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

①实木多层板：检测结果甲醛释放量≤0.02 mg/m³，含水率5%-16%，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，弹性模量（顺纹）≥5000Mpa、弹性模量（横纹）≥4000Mpa，静曲强度（顺纹）≥37Mpa，静曲强度（横纹）≥35Mpa，满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。

②中密度纤维板：含水率3%-8%，0.585g/cm³≤密度≤0.88g/cm³，-2%≤板内密度偏差≤2%，吸水厚度膨胀率≤8%，内结合强度≥0.9Mpa,静曲强度≥40Mpa,弹性模量≥3500Mpa，表面结合强度≥1.5Mpa，甲醛释放量≤0.02 mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.05mg/m2·h。满足全部参数得0.5分，不满足参数或检测缺项不得分。

③水性木器漆：游离甲醛≦9mg/kg,挥发性有机化合物VoC≦80mg/kg。满足全部参数得1分，不满足参数或检测缺项不得分。

④牛皮：检测结果游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）≤15mg/kg，撕裂力≥100N，耐磨性检测结果符合要求，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度≥4级，耐光性≥5级，涂层粘着牢度≥8N/10mm，可萃取的重金属铅≤5mg/kg、镉≤5mg/kg，满足全部参数得0.5分，不满足参数或检测缺项不得分。

⑤超纤皮：检测结果游离甲醛≤10mg/kg，挥发性有机化合物（VOC）≤10mg/kg，阻燃剂要求未检出，有害染料不应检出，耐酸碱汗液≥4级，可萃取的重金属Sb、As、Pb、Cd、Cr、Hg均≤0.2，满足全部参数得0.5分，不满足参数或检测缺项不得分。

⑥木皮：检测结果甲醛释放量≤0.1mg/L，挥发性有机化合物（72h）未检出，满足全部参数得0.5分，不满足参数或检测缺项不得分。

⑦高弹阻燃海绵：检测结果甲醛释放量≤0.02mg/㎡h，TVOC≤0.1mg/㎡h，回弹率≥50%，拉伸强度≥110kpa，湿热老化后拉伸强度≥120kpa，撕裂强度≥10N/cm，密度座面≥55kg/m³，阻燃性能检测通过香烟抗引燃特性试验，满足全部参数得0.5分，不满足参数或检测缺项不得分。

⑧三节走珠导轨：垂直静载荷，水平静载荷，猛关或猛开，操作力，耐久性（≥80000次），拉出安全性，下沉量，耐腐蚀要求等检测结果均合格。满足全部参数得0.5分，不满足参数或检测缺项不得分。

⑨水性胶粘剂：游离甲醛≤0.05g/kg，苯、甲苯+乙苯+二甲苯、卤代烃不得检出，总挥发性有机物≤30g/L。满足全部参数得0.5分，不满足参数或检测缺项不得分。

⑩冷轧钢板：金属喷漆(塑)涂层理化性能硬度≥3H，冲击强度符合要求，附着力≥1级，150h乙酸盐雾试验(ASS试验)≥10级，满足全部参数得0.5分，不满足参数或检测缺项不得分。

钢管：金属喷漆(塑)涂层理化性能硬度≥3H，金属抗盐雾≥240H，满足全部参数得0.5分，不满足参数或检测缺项不得分。

除以上带有技术参数原材料检测报告外，还需提供：实木封边条、蛇形簧、麻绒布、铰链、塑粉、三合一偏心连接件、拉手、玻璃等抽样检测报告，全部提供，得0.5分。

注：检测报告抽样日期须为 2020 年12月01日至招标公告发布之日，且检测报告封面含有（CMA、ilac-MRA、CNAS）标志的抽检报告扫描件。检测名称与上述名称不同，但内容实质相同的视作等同。投标人须在投标文件中承诺中标后使用的所有材料不低于投标文件中提供的检测报告参数。

2、成品检测报告（4分）：提供由省级及以上质量监督检验机构出具的产品检验报告（投标文件中必须提供完整的检测报告的复印件且检测结果为合格，局部复印不得分；送检单位必须与投标产品生产企业名称一致，否则不得分；检测名称与上述名称不同，但内容实质相同的视作等同。

投标人提供序号4，“1400条形会议桌”的（抽样）检测报告（检测报告中需人造板外观、漆膜、桌子稳定性；桌子强度及耐久性、有害物质限量、防霉效果评估，全部检测合格）；

投标人提供序号9，“1500课桌”的（抽样）检测报告（检测报告中需人造板外观、漆膜、桌子稳定性；桌子强度及耐久性、有害物质限量、防霉效果评估，全部检测合格）；

投标人提供序号32，“无写字板课椅”的（抽样）检测报告（检测报告中需甲醛释放量检测、漆膜理化性能、耐腐蚀性，全部检测合格）；

投标人提供序号54，“单人沙发”的检测报告（检测报告中需包含甲醛释放量及安全性检测，全部检测合格）；

以上每提供一份有效证明材料得1分，最高不超过4分。

**（3）投标人综合情况（18分）：**证明材料扫描件上传至投标系统中，否则不得分。

1、业绩（6分）：投标人自2018年7月1日以来具有同类项目业绩，每提供一个得1分，本项最高不超过6分。（提供有效的合同复印件并加盖公章，时间以合同签订时间为准，未提供或提供不全不得分）。

2、认证情况（12分）：

①中国环境标志产品认证（3分）：所投产品具有“中国环境标志产品认证”（十环认证）（3分）：认证单元（综合类木家具、人造板家具、金属家具、钢木家具、软体家具、实木类家具），每满足一项得0.5分，最多得3分。

②中国环保产品认证（2分）：所投产品具有CQC中国环保产品认证证书，至少包含（木质办公家具、金属办公家具、金属密集移动书架、金属公共场所家具）有一项得0.5分，最多得2分。

③管理体系认证（3分）：投标人具有质量管理体系认证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，（认证范围须包含：办公家具、钢制家具、人造板家具）。每满足一项得1分，最多3分。

④家具中有害物质限量认证（3分）：所投产品具有家具中有害物质限量认证证书，认证范围含：（木质家具、金属家具、软体家具），每满足一项得1分，最高得3分。

⑤所投产品具有家具产品环保卫士认证证书，（认证需包含：木家具、金属家具、软体家具）满足得1分。

**（4）生产保障方案：（25分）无方案不得分**。

1、生产保障方案（5分）对既有生产场地（实木车间、板式车间、软体车间、钢制品车间）、满足采购标的的生产设备进行描述，投标人须提供生产场地的自有产权证明或者有效租房协议、自有购置设备的清单、生产现场彩图及采购发票（或报关单）扫描件上传至投标系统中，否则不得分，评委经横向比较后酌情打分；优5分，良4分，一般3分。

2、项目实施进度计划安排（3分）根据投标人提供的项目进度安排进行评分，工期进度安排及保证措施、安全生产及文明施工保证措施、劳动力、机械设备和材料投入安排（计划）表；评委经横向比较后酌情打分；优3分，良2分，一般1分。

3、安装方案（6分）：根据投标人的安装方案及质量保障措施、安全文明安装及环境保护措施、供货运输计划进行评分，评委经横向比较后酌情打分；优5-6分，良4分，一般3分。

4、项目验收方案（6分）：制定详细的项目验收方案，包括提供生产全过程的照片，每一批货物的检测报告，配合采购方随机抽样破坏性检测（破坏性检测的货物，检测后重新装好）；承诺接受采购方生产能力、生产过程监督检查；承诺按招标文件实施验收；评委经横向比较后酌情打分(无承诺不得分)；优5-6分，良4分，一般3分。

5、售后服务管理及措施（3分）：根据投标人承诺的产品质量保证、服务保障体系及现场服务措施、故障解决能力、应急服务响应时间等进行评分；评委经横向比较后酌情打分；优3分，良2分，一般1分。

6、项目整体免费质保期（2分）：在满足招标文件要求的基础上每额外增加一年得1分，最高不超过2分。

**（5）技术方案（14分）：**

1、技术需求响应（6分）：投标产品完全满足招标清单的技术性能参数的，得6分。

2、项目设计方案（8分）：投标人根据投标文件的要求提供相关产品的示意彩图、深化设计三视图、技术参数指标，各楼层家具平面布局图、立体建模图，以及指定空间设计效果图。评委根据投标产品的工艺结构图、空间平面布局图，指定空间的设计效果图进行综合评定；优7-8分，良5-6分，一般4分；无方案不得分。

**（6）投标文件的规范性、表述清晰程度（2分）：**投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。

**（7）加分因素**：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

B标段（密集架）评分标准：

**（1）价格（30分）：**

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

①对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（货物/服务）（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

②监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

③残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

同一投标人，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

**（2）技术（23分）：**

1、满足招标文件要求得21分。

2、投标人能够提供由中国地震局相关部门出具的防震密集架抗震分析鉴定报告复印件的得2分。

**（3）项目方案（24分）：无方案不得分**

1、项目设计方案（8分）：评委根据投标人针对本项目提出的设计方案、设计思路优劣情况横向比较酌情打分：优7-8分，良5-6分，一般4分。

2、质量保证措施（8分）：评委根据投标人提供的质量保证措施方案（包括但不限于产品的技术措施、机械加工工艺、生产工艺、喷塑工艺等）优劣情况横向比较酌情打分：优7-8分，良5-6分，一般4分。

3、实施方案（8分）：评委根据投标人提供的实施方案（包括但不限于整体实施方案部署、安装施工方案设计、人员配备、各项管理目标、满足工期、质量、安全生产及文明实施要求的方案等方面）优劣情况横向比较酌情打分：优7-8分，良5-6分，一般4分。

**（4）售后服务方案（11分）：无方案不得分**

1、售后服务方案（5分）：评委根据投标人提供的售后服务方案（如质保期、服务内容、技术培训方案、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障、及服务电话等）优劣情况横向比较酌情打分：优5分，良3-4分，一般2分。

2、人员配置（2分）：投标人针对本项目拟派出至少两名专业售后服务人员的得1分；售后服务人员均具有中国商业联合会认证证书的得1分。

3、项目整体免费质保期（3分）：项目整体免费质保期在满足招标文件的基础上，每增加1年的加1分，最高不超过3分。

4、售后服务资质（1分）：投标人能够提供曾经获得的CTEAS售后服务体系完善程度认证证书复印件，有一个得0.5分，最高不超过1分。

**（5）投标人综合情况（10分）：**

1、业绩（6分)：投标人近三年来具备与本项目同类项目的成功案列情况进行打分，每提供一份有效合同复印件得1分，最高不超过6分。

2、投标人通过GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求，并能够提供认证证书复印件的得1分。

3、投标人能够提供质量管理体系认证证书复印件得1分，环境管理体系认证证书复印件得1分，健康体系认证证书复印件得1分，最高不超过3分。

**（6）投标文件的规范性、表述清晰程度（2分）：**投标文件内容未按照评分标准做对应位置绑定的，此项不得分。

**（7）加分因素**：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）、环保产品分别加1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：XCGZX2021-0132Y

采购项目名称：市委党校办公教学类家具

投标人：

二○二二年 月 日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市政府采购中心：

我方收到贵方编号XCGZX2021-0132Y招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

1. 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
2. 我方愿意提供无锡市政府采购中心在招标文件中要求的文件、资料。
3. 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
4. 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5. 我方认为贵中心有权决定中标者。
6. 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
7. 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
8. 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
9. 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。
10. 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

我公司（单位）参加本次项目（XCGZX2021-0132Y）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（XCGZX2021-0132Y）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市政府采购中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（XCGZX2021-0132Y）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）承诺书（格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（XCGZX2021-0132Y）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造或物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（六）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（七）开标一览表

开标一览表

投标人名称（盖章） 采购项目编号：XCGZX2021-0132Y

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **投标总报价(小写)** |
| A标段：市办公教学家具 |  |
| B标段：密集架 |  |
| A标段投标总报价（大写）： | |
| B标段投标总报价（大写）： | |

**法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：**

（八）明细报价表（格式）：

标段明细报价表

投标人名称（盖章） 采购项目编号：XCGZX2021-0132Y

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **完工期** | | | |  | | | | | |
| **项目整体免费质保期** | | | |  | | | | | |
| **服**  **务**  **承**  **诺** | | 1. 质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺   （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

**法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：**

**提醒：请各投标人尽可能携带明细报价表的电子文档。**

**注：**（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市政府采购中心有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（九）投标偏离表（格式）：

标段投标偏离表

投标人名称（盖章） 采购项目编号：XCGZX2021-0132Y

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **采购要求** | **实报内容** | **偏离说明** |
|  |  |  |  |

**法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：**

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。